| Основная страница > Обслуживание Проверка дюз печатающей головки Утилита проверки дюз (для Windows) Утилита проверки дюз (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки. Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.
| Примечание:
Печатающую головку нельзя прочищать, если мигает индикатор отсутствия чернил . В таком случае необходимо сначала заменить картридж.
Утилита проверки дюз (для Windows) Для проверки дюз сделайте следующее.
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте программное обеспечение принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу Утилита проверки дюз (для Mac OS X) Для проверки дюз сделайте следующее.
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее для проверки дюз при помощи панели управления.
| Выключите принтер.
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Удерживая кнопку бумаги , нажмите на кнопку питания , чтобы включить принтер.
| Когда питание принтера включится, отпустите только кнопку питания . После того как начнется проверка дюз, также отпустите кнопку бумаги .
Два примера шаблонов проверки дюз: Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Хороший отпечаток Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Необходимо прочистить печатающую головку См. раздел Прочистка печатающей головки См. раздел Калибровка печатающей головки К началу |