| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена чернильного картриджа С помощью кнопок на панели управления С помощью компьютера (для Windows) В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет. Например, принтер с установленными картриджами не использовался больше шести месяцев, и качество печати снизилось. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор отсутствия чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение о пустом картридже, сделайте следующее. Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. С помощью кнопок на панели управления
| Предостережение:
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена черного чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что индикатор питания горит, но не мигает.
| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа. Не касайтесь этой части. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Опустите приемный лоток и откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильного картриджа, а индикатор питания начнет мигать.
|  | Примечание:
Не удерживайте нажатой кнопку чернил более трех секунд, иначе принтер запустит процедуру прочистки печатающей головки.
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил .
| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажимайте на картридж до фиксации.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил .
Печатающая головка передвинется, и начнется прокачка системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор отсутствия чернил погаснет.
|  | Предостережение:
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил.
|  | Примечание:
Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, мигает индикатор чернил , возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу С помощью компьютера (для Windows) С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа. Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис). За более подробной информацией об использовании утилит принтера обратитесь к интерактивной справочной системе. К началу |