| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик. b. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. d. Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера. e. Приемный лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера. f. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. a. Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. b. Параллельный разъем: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи параллельного кабеля. a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу. c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. К началу Панель управления Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
бумага | Загружает или выводит бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. При удерживании во время печати отменяет печать.
чернила | Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в положение для замены чернильных картриджей. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор отсутствия чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки.
Нет бумаги | Горит, когда в принтере заканчивается бумага. Мигает, если в принтере замялась бумага.
чернила закончились | Горит, когда чернила в картридже заканчиваются. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся.
К началу |