| Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее.
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Нажав на рычаг на левой направляющей, сдвиньте ее влево.
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз и влево. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю конверта (но не слишком плотно).
|  | Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. В податчик листов можно загрузить до 10 конвертов одновременно. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Инструкции по печати смотрите в следующем разделе. См. раздел Печать на конвертах |