| Основная страница > Устранение неполадок Увеличение скорости печати Общие рекомендации Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows) Следуйте инструкциям из этого раздела, чтобы увеличить скорость печати устройства. Общие рекомендации Как печать с большим разрешением требует больше времени, чем печать с низким разрешением, так и цветная печать идет дольше, чем монохромная, поскольку объем данных цветного документа намного больше. Поэтому необходимо тщательно продумывать использование цвета, если вы хотите достичь высокой скорости печати. Однако, даже если для печати требуется высокое разрешение и большое количество различных цветов, например, когда вы печатаете цветные фотографии, скорость печати можно оптимизировать, отрегулировав прочие настройки печати и условия работы. Помните, что изменение условий печати для увеличения скорости может вызвать снижение качества печати. В следующей таблице перечислены факторы, которые отрицательно влияют на скорость и качество печати.
Качеством печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее
Настройки принтера | Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества) (в Windows), Print Quality (Качество печати) (в Macintosh) | Economy (Экономичная), Normal (Обычная) | Photo (Фотография)
High Speed (Высокая скорость) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Характеристики изображения | Размер изображения | Маленький | Большой
Разрешение | Низкое | Высокое
В следующей таблице перечислены только факторы, относящиеся к скорости печати.
Скорость печати | Быстрее | Медленнее
Настройки принтера | Orientation (Ориентация) | Portrait (Книжная) | Landscape (Альбомная)
Black Ink Only (Только черные чернила) | On (Вкл.) | Off (Выкл.)
Цвет** | Black (Черный) | Цвет
Mirror Image* (Зеркально) | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Edge smoothing (Сглаживание углов)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Photo Enhance | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Collate (Подбор)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Reverse Order (Обратный порядок)* | Off (Выкл.) | On (Вкл.)
Аппаратные ресурсы | Быстродействие системы | Быстрее | Медленнее
Объем свободного пространства на диске | Большой | Маленький
Объем памяти | Большой | Маленький
Состояние операционной системы | Выполняющиеся приложения | Одно | Много
* Варьируется в зависимости от ПО принтера и используемого приложения. ** Зависит от типа носителя. К началу Диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати) (только для Windows) Пользователи Windows могут настраивать параметры, относящиеся к скорости печати, в диалоговом окне Speed & Progress (Скорость и ход печати). Щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) на вкладке Maintenance (Сервис) в ПО принтера. Откроется следующее окно. High speed copies (Быстрое копирование) Чтобы быстрее напечатать несколько копий документа, выберите High Speed Copies (Быстрое копирование). Скорость печати увеличится за счет использования жесткого диска в качестве кэша для печати нескольких копий одного документа. Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения) Чтобы показывать индикатор выполнения при печати каждого задания, установите флажок Show Progress Meter (Показывать индикатор выполнения). Disable EPSON Status Monitor 3 (Отключить EPSON Status Monitor 3) Установите этот флажок, чтобы отключить контроль над состоянием принтера в EPSON Status Monitor 3. Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (для Windows XP и 2000) Установите флажок Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW), чтобы приложения на основе Windows NT помещали документы в очередь печати в формате RAW, а не в EMF (метафайл) (по умолчанию приложения на основе Windows NT используют формат EMF). Попробуйте применить эту функцию, если документы, помещенные в очередь печати в формате EMF, печатаются неправильно или недостаточно памяти.
| Примечание:
Если в очередь печати помещаются необработанные данные, индикатор хода выполнения может показывать неверные данные.
Page Rendering Mode (Режим обработки страниц) (только в Windows XP и 2000) Установите флажок, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати.
| Примечание:
При использовании этой функции возможны следующие проблемы. Индикатор хода выполнения может показывать неверные данные. Печать может начинаться медленнее.
Print as Bitmap (Печатать как растр) (для Windows XP и 2000) Установите флажок, когда печать выполняется слишком медленно или когда печатающая головка останавливается на несколько минут во время печати. Используйте эту функцию, если не помогли решить проблему функции Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) и Page Rendering Mode (Режим обработки страниц). EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON)(для Windows Me, 98 и 95) Для моделей принтера, которые используют параллельный порт, установите этот флажок, чтобы вместо используемого по умолчанию порта принтера Windows разрешить использование порта принтера EPSON, который оптимизирован для принтеров EPSON. Это заметно ускоряет передачу данных на принтеры фирмы EPSON. Пользователи параллельного порта могут еще больше увеличить скорость печати, если разрешат использование передачи по DMA, как это описано ниже. Включение режима DMA Если у вашего компьютера есть параллельный порт, поддерживающий режим ECP, то вы можете для ускорения печати разрешить передачу по DMA. Чтобы определить, поддерживает ли ваш компьютер режим ECP и передачу по DMA, обратитесь к документации по вашему компьютеру. Чтобы определить, нужно ли вам разрешать передачу по DMA, сравните сообщение, появляющееся под флажком EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) с сообщениями, приведенными в данной таблице, и выполните рекомендованные действия.
Сообщение | Действие
High Speed (DMA) Transfer enabled (Активизировать высокоскоростную передачу данных (DMA)) Передача по DMA активизирована | Передача по DMA уже разрешена. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно
For higher data transfer rates, use DMA Transfer (Для увеличения скорости печати используйте DMA.). | Выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей системы не позволяет использовать передачу по DMA. Однако, если в программе настройки BIOS вашего компьютера вы измените установку параллельного порта на ECP или Enhanced, возможно, вы сможете использовать передачу по DMA. За указаниями обратитесь к руководству по вашему компьютеру или к фирме-изготовителю компьютера. После того как вы измените установку для параллельного порта, выполните действия, приведенные под этой таблицей, чтобы разрешить передачу по DMA. Примечание: Перед запуском программы настройки BIOS, удалите драйвер принтера с помощью утилиты Add/Remove Programs (Установка и удаление программ), находящейся в Control Panel (Панели управления). После изменения параметров в BIOS заново установите драйвер принтера
Если вам нужно разрешить передачу по DMA, то выполните указанные ниже действия.
| На рабочем столе дважды щелкните значок My Computer (Мой компьютер) и затем значок Control Panel (Панель управления).
| Дважды щелкните значок System (Система) и выберите вкладку Device Manager (Менеджер устройств).
| Дважды щелкните значок Ports (Порты) (COM & LPT) и затем на значке LPT1. Если вы подключили ваш принтер к порту, отличному от LPT1, то дважды щелкните на значке соответствующего порта.
| Откройте вкладку Resources (Ресурсы) и снимите флажок Use automatic settings (Использовать автоматические установки). Запишите установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), показанные в окне установок Resources (Ресурс).
| В списке Setting based on (Установка на основе) выберите такую установку для базовой конфигурации, которая использует те же самые установки Input/Output Range (Диапазон Ввода/Вывода), что и выбранные вами на шаге 4. Убедитесь, что номера для канала Direct Memory Access (Прямой доступ к памяти) и Interrupt Request (Запрос на прерывание) назначены и отображаются на экране . Кроме того, проверьте, что в окне списка Conflicting device (Конфликтующие устройства) присутствует сообщение No conflicts (Нет конфликтов).
| Щелкните OK, чтобы сохранить настройки.
| Снова откройте диалоговое окно Speed & Progress (Скорость и ход печати), чтобы проверить, что теперь передача по DMA разрешена.
| Примечание:
На некоторых компьютерах вы не сможете использовать передачу по DMA даже после того, как вы задали все приведенные выше установки. За консультацией по возможности организации передачи по DMA на вашем компьютере обратитесь к изготовителю вашего компьютера.
Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) можно настроить параметры EPSON Status Monitor 3. Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). Можно настроить значения следующих параметров.
Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Отображает текущие настройки уведомлений об ошибках. Установите флажки для типов ошибок, уведомления о которых вы хотите получать. Щелкните кнопку Default (По умолчанию), чтобы восстановить значения по умолчанию для всех параметров в разделе Select Notification (Выбор контролируемых параметров)
Select Shortcut Icon (Значок) | Установите флажок Shortcut Icon (Значок) и выберите значок для размещения ярлыка на панели задач Windows. Щелкните значок на панели задач, чтобы раскрыть EPSON Status Monitor 3; щелкните значок правой кнопкой мыши, чтобы раскрыть некоторые утилиты принтера.
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | Установите этот флажок, чтобы разрешить мониторинг совместно используемого принтера с других компьютеров
К началу |