| Основная страница > Обращение с бумагой Загрузка бумаги Для загрузки бумаги сделайте следующее.
| Опустите приемный лоток и выдвиньте его удлинитель.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги (но не слишком плотно).
|  | Примечание:
Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед, даже если печатаете изображения альбомной ориентации. Убедитесь, что высота стопки загруженной бумаги не выше контрольной стрелки на внутренней стороне левой боковой направляющей. Удостоверьтесь, что бумага находится под выступами на внутренней стороне направляющих.