| Основная страница > Обслуживание Транспортировка принтера Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно подготовьте его и упакуйте в оригинальную коробку, как описано далее. Используйте оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы.
| Предостережение:
При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При удалении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна.
| Подключите принтер, затем включите его питание. Подождите, пока печатающая головка передвинется в обычное положение, затем закройте крышку принтера.
| Выключите принтер и отсоедините шнур питания.
| Отключите интерфейсный кабель от принтера.
| Выньте всю бумагу из податчика и снимите подставку для бумаги.
| Опустите приемный лоток и откройте крышку принтера. Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте крышку принтера.
| Закройте приемный лоток.
| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства.
| Упакуйте принтер, подставку для бумаги и шнур питания в оригинальную коробку.
| Примечание:
Во время транспортировки принтер должен стоять ровно. Перед дальнейшим использованием устройства удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы и липкую ленту.