| Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Бумага
| Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.
Отдельные листы:
Размер | A4 210×297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 105×148 мм A5 148×210 мм B5 182×257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 110×220 мм Конверт C6 114×162 мм Конверт 132 × 220 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
| Примечание:
Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Не загружайте сложенную или закрученную бумагу. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Область печати Отдельные листы и учетные карточки:
Обычный | Без полей
Конверты:
Диагональной штриховкой обозначается область печати.
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина левого поля 5,0 мм для конвертов.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина правого поля 5,0 мм для конвертов.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек.
D: | Минимальная ширина нижнего поля 20 мм для конвертов.
| Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя, качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
К началу Чернильные картриджи
Цвет | Желтый, пурпурный, голубой, черный
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки при 25° C
Температура | Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C Заморозка:* -16 ˚ С
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Под гарантийные условия Epson не подпадают повреждения, вызванные использованием чернильных картриджей, произведенных не Epson. Не используйте чернильные картриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте картриджи. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе принтера.
| Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил; последующие наборы картриджей отработают весь положенный срок службы.
К началу Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 120 листов бумаги плотностью 90 г/м²
Размеры | Хранение Ширина: 460 мм Глубина: 242 мм Высота: 198 мм
Печать Ширина: 460 мм Глубина: 437 мм Высота: 308 мм
Вес | 4,6 кг без чернильных картриджей
К началу Электрические характеристики
| Модель UPS
Диапазон входного напряжения | 90—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,2 A (максимум 0,4 A)
Потребляемая мощность | Приблизительно 19 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 4,5 Вт в спящем режиме Приблизительно 0,8 Вт в режиме отключения
| Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 60˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL 60950 CSA No.60950
Электромагнитная совместимость | FCC part 15 subpart B class B CSA C108.8 class B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 73/23/EEC | EN 60950
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
К началу Интерфейс Интерфейс USB
Стандарт | Базируется на Спецификациях Universal Serial Bus (редакция 1.1), Описании класса устройств Universal Serial Bus для печатающих устройств (версия 1.1).
Скорость передачи в битах | 12 Мб/сек (полноскоростное устройство)
Кодирование данных | NRZI
Подходящий разъем | USB серии B
Рекомендуемая длина кабеля | До 2 метров
Параллельный интерфейс
Двунаправленный IEEE 1284-совместимый параллельный интерфейс
К началу |