| Основная страница > Основы печати # Печать фотографий Подготовка данных для печати Бумага для печати без полей Загрузка бумаги Печать из программы EPSON Easy Photo Print Печать из других приложений ## Подготовка данных для печати При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается. Необходимо подогнать размер изображения под размер бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю. К началу ## Бумага для печати без полей Не все типы бумаги позволяют печатать фотографии без полей. Поддерживаемые типы бумаги для печати без полей перечислены в таблице ниже.
Epson Premium Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов), 9 × 13 см (3.5 × 5 дюймов), 16:9 wide size (102 × 181 мм)
Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Epson Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 67 дюймов), 9 × 13 см (3.5 × 57 дюймов)
Epson Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Epson Matte Paper-Heavyweight | A4
Примечание
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.
К началу ## Загрузка бумаги О загрузке бумаги см. следующий раздел. Загрузка бумаги Об использовании специальных носителей Epson см. следующий раздел. Использование специальной бумаги К началу ## Печать из программы EPSON Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями и рамками — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. ### Запуск EPSON Easy Photo Print Подробности о запуске EPSON Easy Photo Print см. в следующем разделе. Запуск EPSON Easy Photo Print К началу ## Печать из других приложений ### Настройки драйвера в Windows Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество):
Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа носителя
| Установите флажок Borderless (Без полей) для печати без полей.
В окне Page Layout (Макет) станет доступным ползунок Borderless Expansion (Увеличение). Перейдите на вкладку Page Layout (Макет) и передвиньте ползунок, если хотите задать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей.
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера.
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. ### Настройки драйвера в Mac OS X Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги).
Примечание
Установите флажок XXX (Sheet Feeder — Borderless) [XXX (Податчик бумаги — Без полей)] для печати без полей.
| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер). Затем выберите значение параметров Copies (Копии) и Pages (Страницы).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Примечание
Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. интерактивную справку.
К началу |