| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка принтера Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно подготовьте его и упакуйте в оригинальную коробку, как описано далее. Используйте оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы. Предостережение
При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна.
| Подключите принтер, затем включите его питание. Подождите, пока печатающая головка передвинется в обычное положение, затем закройте крышку принтера.
| Выключите принтер и отсоедините шнур питания.
| Отключите интерфейсный кабель от принтера.
| Выньте всю бумагу из податчика.
| Откройте крышку принтера. Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте крышку принтера.
Будьте осторожны, не фиксируйте липкой лентой шлейф печающей головки,
| Снимите приемный лоток и подставку для бумаги.
| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства.
| Упакуйте устройство и шнур питания в оригинальную коробку.
Примечание
Во время транспортировки принтер должен стоять ровно. Перед дальнейшим использованием устройства удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы и липкую ленту.