| Печать : Основная страница > Обслуживание Очистка принтера Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.
| Отключите шнур питания принтера от розетки.
| Выньте всю бумагу из податчика.
| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.
| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Держите планшет и сканирующий блок закрытыми, чтобы влага не попала внутрь.
| Если стекло планшета для документов загрязнилось, протрите его сухой мягкой тканью. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
Убедитесь, что на стекле планшета нет пыли. Пыль может привести к появлению пятен на сканированном изображении.
| Если принтер испачкан чернилами, протрите влажной салфеткой те области, которые показаны на рисунке. Если чернила пролились внутрь устройства, удалите пролившиеся чернила мягкой чистой салфеткой с тех областей, которые показаны на рисунке.
| Предупреждение:
Будьте осторожны и не прикасайтесь к механизмам и роликам внутри устройства.
| Предостережение:
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Не наносите жирные смазки на металлические части под кареткой печатающей головки. Никогда не очищайте принтер спиртом или растворителем. Эти вещества могут привести к повреждению компонентов принтера и сканера, а также корпуса. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости в механизмы печати и сканирования, а также на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.