| Печать : Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена неизрасходованного чернильного картриджа С помощью кнопок на панели управления Работа с компьютером (для Windows) В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет. Например, принтер с установленными картриджами не использовался больше шести месяцев, и качество печати снизилось. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор отсутствия чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение об израсходованном картридже, сделайте следующее. Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. С помощью кнопок на панели управления
| Предостережение:
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена голубого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что питание принтера включено. Индикатор питания On (Вкл.) должен гореть, но не мигать.
| Убедитесь, что крышка сканера закрыта, и поднимите сканирующий блок.
|  | Предостережение:
Не поднимайте сканирующий блок, когда крышка сканера открыта.
| Нажмите на кнопку Ink (Чернила). Печатающая головка сдвинется в положение для замены чернильных картриджей.
|  | Примечание:
Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд. Иначе принтер начнет очистку печатающей головки.
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Чтобы передвигать ее, всегда нажимайте на кнопку чернил .
| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
|  | Предостережение:
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может ухудшиться, или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, снять желтую ленту и установить картридж заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
|  | Предостережение:
Будьте осторожны, не прикасайтесь к частям, показанным ниже.
Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
| Опустите картридж в гнездо вертикально, нижней стороной вниз. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После замены чернильного картриджа закройте крышку отсека чернильных картриджей и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась на месте. Затем закройте блок сканера.
| Нажмите на кнопку Ink (Чернила).
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор On (Вкл.) прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет.
|  | Предостережение:
Индикатор On (Вкл.) продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.
|  | Примечание:
Если индикатор On (Вкл.) прекратил мигать (горит постоянным светом), а индикатор чернил не погас, возможно, что чернильный картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте
К началу Работа с компьютером (для Windows) С помощью утилит принтера вы можете просматривать на экране указания по замене чернильного картриджа. Если вам нужно заменить чернильный картридж до того, как в нем останется мало чернил или он совсем опустеет, нажмите соответствующую кнопку на вкладке Maintenance (Сервис). За более подробной информацией об использовании утилит принтера обратитесь к интерактивной справочной системе. К началу |