| Печать : Основная страница > Информация о продукте Технические характеристики Бумага Чернильные картриджи Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Бумага
| Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюймов) 13 × 18 см (5 × 7 дюймов) A6 (105 × 148 мм) A5 (148 × 210 мм) B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) Letter 8,5 × 11 дюймов Legal 8,5 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Плотность (для простой высокосортной бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 100 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
| Примечание:
Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Не загружайте сложенную или закрученную бумагу. Работайте с бумагой при следующих условиях: от 15 до 25˚ C Относительная влажность 40—60%
Область печати Отдельные листы и учетные карточки:
Normal (Обычный) | Borderless (Без полей)
Конверты
Диагональной штриховкой обозначается область печати.
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина левого поля 5,0 мм для конвертов.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина правого поля 5,0 мм для конвертов.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для отдельных листов и индексных карточек. Минимальная ширина нижнего поля 20 мм для конвертов.
| Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя, качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
К началу Чернильные картриджи
Цвет | Желтый, Пурпурный, Голубой, Черный
Срок службы картриджа | До 6 месяцев после вскрытия упаковки при 25° C
Температура | Хранение: от -20 до 40˚C (от -4 до 104˚F) 1 месяц при 40° C Заморозка:* -16 ˚ C
* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25˚ C. Подробнее об этом — в разделе Чернильные картриджи.
| Предостережение:
Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson. Не используйте чернильные картриджи, если срок годности, указанный на упаковке, истек. Не заправляйте картриджи. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не подпадают под гарантийные условия Epson.
| Примечание:
Чернильные картриджи, которые прилагаются к принтеру, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка принтера будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил; последующие наборы картриджей отработают весь положенный срок службы.
К началу Механические характеристики
Подача бумаги | Податчик бумаги, загрузка сверху
Емкость податчика листов | До 100 листов бумаги плотностью 64 г/м2
Размеры | 430 мм × 345 мм × 172 мм (Ш × Г × В, учитывая резиновые ножки, не учитывая лоток.)
Вес | Примерно 5,7 кг
К началу Электрические характеристики
| Модель 100120 В | Модель 220240 В
Диапазон входного напряжения | 90—132 В | 198—264 В
Диапазон номинальной частоты | 50—60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5—60,5 Гц
Номинальный ток | 0,4 A (максимум 0,7 A) | 0,2 A (максимум 0,3 A)
Потребляемая мощность | Приблизительно 10 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 3,0 Вт в режиме энергосбережения приблизительно 3,0 Вт в спящем режиме Приблизительно 0,2 Вт в режиме отключения | Приблизительно 10 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 3,0 Вт в режиме энергосбережения приблизительно 3,0 Вт в спящем режиме Приблизительно 0,3 Вт в режиме отключения
| Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚C (от 50 до 95˚F) Хранение: от -20 до 40˚C (от -4 до 104˚F) 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% Хранение:* 5—85%
* Без конденсации К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL 60950 CSA C22.2 №60950
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/EEC | EN 60950
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 класс B
К началу Интерфейс
Standard (Стандартно) | Базируется на Спецификациях универсальной последовательной шины (редакция 1,1), Описании класса устройств универсальной последовательной шины для печатающих устройств (версия 1.1).
Скорость передачи в битах | 12 Мбит/с
Кодирование данных | NRZI
Подходящий разъем | USB серии B
Рекомендуемая длина кабеля | До 2 метров
К началу |