| Сканирование : Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | CIS
Эффективных пикселов | 5,100 × 14,040 пикселов при разрешении 600 dpi
Размер документа | 216 × 297 мм A4 или US letter
Разрешение сканирования | 600 dpi (обычное сканирование) 1200 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50—4800, 7200 и 9600 dpi (50—4800 dpi с шагом 1 dpi)
Скорость сканирования | Черно-белое сканирование, 600 dpi: Около 5 мс на каждую линию Цветное сканирование, 600 dpi: Около 15 мс на каждую линию
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Один порт USB
Источник света | Трехцветный световой поток RGB
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 430 мм Глубина: 345 мм Высота: 172 мм
Вес | Примерно 5,7 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке на тыльной стороне устройства.
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Входное напряжение | Напряжение переменного тока от 90 до 132 В | Напряжение переменного тока от 198 до 264 В
Номинальная частота | 50—60 Гц
Номинальный ток | 0,4 A (максимум 0,7 A) | 0,2 A (максимум 0,3 A)
Потребляемая мощность | Около 10 Вт при работе Около 3,0 Вт в режиме энергосбережения Около 3,0 Вт в спящем режиме Около 0,2 Вт в режиме отключения | Около 10 Вт при работе Около 3,0 Вт в режиме энергосбережения Около 3,0 Вт в спящем режиме Около 0,3 Вт в режиме отключения
К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 35˚C (от 50 до 95˚F)
Хранение | от -20 до 40˚C (от -4 до 104˚F)
Влажность | Работа | 20—80%, без конденсации
Хранение | 5—85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света.
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Основан на спецификации USB версии 1.1
Электрический стандарт | 12 Мб/сек (полноскоростное устройство)
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу Соответствие стандартам и допускам Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
К началу |