| Печать : Основная страница > Безопасность Важные инструкции по безопасности Установка принтера Выбор места для установки принтера Работа с принтером При работе с чернильными картриджами Соответствие стандарту ENERGY STAR ® Предупреждения, предостережения и примечания Перед использованием принтера прочитайте все инструкции в этом разделе. Также, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства. Установка принтера Во время установки принтера соблюдайте следующие условия: Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе принтера; Используйте источник питания только указанного на наклейке принтера типа. Используйте только тот шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания, прилагаемый к устройству, предназначен для использования только с этим устройством. Применение этого шнура для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Не подключайте принтер к розеткам, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами. Устанавливайте компьютер и принтер вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания. Если вы используете удлинитель с принтером, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что суммарная нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимую. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать принтер. Отключите принтер от источника питания и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях: Шнур питания или вилка повреждены; внутрь принтера попала жидкость; устройство упало или поврежден его корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Если вы намерены использовать принтер в Германии, необходимо подключать принтер через 10 или 16-амперный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания или избыточного тока. При подключении данного продукта к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем. К началу Выбор места для установки принтера При выборе места для установки принтера учитывайте следующее: Размещайте принтер на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. При установке принтера около стены оставляйте между ним и стеной промежуток не менее 10 см. Принтер не будет работать правильно, если он установлен под углом или качается. При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте его, не ставьте набок и не переворачивайте. Иначе чернила могут вылиться из картриджа. Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных резким изменениям температуры и влажности. Держите принтер вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла. Избегайте запыленных мест, а также мест, подверженных вибрации и ударам. Вокруг принтера должно быть достаточно места для обеспечения хорошей вентиляции. Принтер должен находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. К началу Работа с принтером Во время работы с принтером выполняйте следующие условия: Не вставляйте предметы в отверстия на корпусе принтера. Не проливайте на принтер жидкости. Не просовывайте руки внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати. Не используйте вблизи устройства аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся газом. Это может привести к пожару. Не передвигайте печатающую головку самостоятельно, этим вы можете повредить принтер. Всегда выключайте принтер при помощи кнопки On (Вкл.). Если нажать на эту кнопку, индикатор питания On (Вкл.) мигнет. Не отключайте принтер от источника питания и не выключайте источник питания, пока индикатор питания On (Вкл.) не погаснет. Перед транспортировкой принтера удостоверьтесь, что печатающая головка находится в обычном положении (справа) и чернильные картриджи находятся на месте. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в принтере. При удалении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна. Будьте осторожны и следите, чтобы ваши пальцы не попали под закрывающийся сканирующий блок. К началу При работе с чернильными картриджами Используя чернильные картриджи, соблюдайте следующие меры предосторожности: Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила. Не трясите чернильный картридж после вскрытия упаковки — чернила могут вылиться из картриджа. Обращайтесь с картриджами бережно, так как вокруг отверстия для подачи чернил может остаться небольшое количество чернил. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться. Устанавливайте чернильный картридж сразу после его распаковки. Если вы оставите картридж без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Не используйте чернильный картридж, если срок годности, указанный на картонной упаковке, истек; иначе качество печати снизится. Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение 6 месяцев после установки. Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь их заправить. Это может повредить печатающую головку. Принеся чернильный картридж из холодного помещения, оставьте его в теплой комнате минимум на три часа перед использованием. Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к неправильной работе и печати. На микросхему чернильного картриджа записана различная информация о картридже, например объем оставшихся чернил, поэтому можно свободно доставать и заново устанавливать картридж. Учтите, что некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет их качество. Если вы достаете картридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, однако предметы, прикасающиеся к областям подачи чернил картриджа, могут испачкаться чернилами. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. К началу Соответствие стандарту ENERGY STAR ® Как партнер ENERGY STAR®, Epson утверждает, что это устройство отвечает принципам энергосбережения ENERGY STAR®. Международная программа офисного оборудования ENERGY STAR® — это добровольное партнерство с производителями компьютеров и офисного оборудования, направленное на создание энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсов, копиров и сканеров в целях сокращения загрязнения воздуха, вызванного производством электроэнергии. Данные стандарты и логотипы одинаковы в участвующих странах. К началу Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждения
необходимо следовать во избежание телесных травм.
| Предостережения
необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.
К началу |