| Печать : Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена израсходованных чернильных картриджей С помощью кнопок на панели управления Работа с компьютером Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления устройства или с помощью компьютера. Обратитесь к соответствующим разделам. С помощью кнопок на панели управления В таблице перечислены состояния индикаторов и рекомендуемые действия.
Индикаторы | Действие
| В одном или нескольких картриджах заканчиваются чернила. Приобретите для замены соответствующий чернильный картридж.
| Замените закончившийся чернильный картридж.
=горит, =мигает Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопки чернил, сделайте следующее.
| Примечание:
На рисунке показана замена голубого чернильного картриджа. Замените картридж, в котором закончились чернила.
| Убедитесь, что индикатор On (Вкл.) горит, но не мигает.
| Убедитесь, что крышка сканера закрыта, и поднимите сканирующий блок.
|  | Предостережение:
Не поднимайте сканирующий блок, когда крышка сканера открыта.
| Нажмите на кнопку Ink (Чернила). Печатающая головка передвинется в положение проверки чернильных картриджей, а индикатор On (Вкл.) и индикатор чернил начнут мигать. Чернильный картридж, на который указывает метка , израсходован, либо чернила в нем заканчиваются.
|  | Примечание:
Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. За уровнем оставшихся чернил можно следить при помощи следующей программы: См. Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows)
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Чтобы передвигать ее, всегда нажимайте на кнопку чернил .
| Еще раз нажмите на кнопку чернил. Если чернила закончились или заканчиваются в нескольких картриджах, печатающая головка перемещается к отметке . Это происходит при каждом нажатии на кнопку чернил до тех пор, пока не будут отмечены все заканчивающиеся или пустые картриджи. Когда все заканчивающиеся или пустые картриджи будут обозначены, после очередного нажатия кнопки чернил печатающая головка переместится в позицию замены картриджа.
| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
|  | Предостережение:
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может ухудшиться, или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, снять желтую ленту и установить картридж заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.
| Откройте крышку отсека для картриджей.
|  | Предостережение:
Будьте осторожны, не прикасайтесь к частям, показанным ниже.
Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте его должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
| Опустите картридж в гнездо вертикально, нижней стороной вниз. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После замены чернильного картриджа закройте крышку отсека чернильных картриджей и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась на месте. Затем закройте блок сканера.
| Нажмите на кнопку Ink (Чернила).
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор On (Вкл.) прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет.
|  | Предостережение:
Индикатор On (Вкл.) продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.
|  | Примечание:
Если индикатор On (Вкл.) прекратил мигать (горит постоянным светом), а индикатор чернил не погас, возможно, что чернильный картридж установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте
К началу Работа с компьютером Вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил. Если необходимо заменить картридж, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. См. также следующие разделы: См. Работа с EPSON Status Monitor 3 (для Windows) См. Работа с EPSON StatusMonitor (для Mac OS X) К началу |