| Печать : Основная страница > Основы печати Печать без полей Совместимые носители Подготовка данных для печати Печать из программы EPSON Easy Photo Print Печать из других приложений На этом принтере можно печатать, не оставляя полей по всем сторонам бумаги. Сделайте следующее. Печать без полей
| Примечание:
Эта функция доступна не для всех носителей и параметров драйвера.
Совместимые носители Для печати без полей подходят следующие носители.
EPSON Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
EPSON Premium Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
EPSON Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
EPSON Matte Paper-Heavyweight | A4
EPSON Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
| Примечание:
В различных регионах в наличии могут быть разные типы специальных носителей. Свежую информацию о наличии носителей в вашем регионе вы можете найти на Web-сайте поддержки пользователей EPSON. См. Web-сайт технической поддержки Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.
К началу Подготовка данных для печати Так как в этом режиме изображение становится чуть больше размера бумаги, часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается. Печать на форматных листах Необходимо подогнать ширину изображения под размер бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю. К началу Печать из программы EPSON Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. Запуск EPSON Easy Photo Print (для Windows) Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print. Для получения подробной информации выберите User's Guide (Руководство пользователя) в меню Help (Справка) этого приложения. Запуск EPSON Easy Photo Print (для Mac OS X) Дважды щелкните папку Applications на жестком диске Macintosh, затем папку EPSON и Creativity Suite. Дважды щелкните папку EPSON Easy Photo Print, а затем значок EPSON Easy Photo Print for X. Для получения подробной информации выберите User's Guide (Руководство пользователя) в меню Help (Справка) этого приложения. К началу Печать из других приложений Настройки драйвера для Windows Чтобы выполнить настройки для печати без полей, сделайте следующее.
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество):
| Photo (Фото) для хорошего качества и скорости; Best Photo (Лучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
| Выбор правильного типа носителя
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженной бумаги.
| Установите флажок Borderless (Без полей).
На вкладке Page Layout (Макет) станет доступным ползунок Borderless Expansion (Увеличение). Перейдите на вкладку Page Layout (Макет) и передвиньте ползунок, если хотите задать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей.
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера.
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Настройки драйвера для Mac OS X Чтобы выполнить настройки для печати без полей, сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите значение параметра Format (Формат).
| Выберите значение параметра Paper Size (Размер бумаги) с атрибутом для печати без полей.
| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите значение параметра Printer (Принтер), соответствующее значению параметра Format (Формат), выбранному в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) на шаге 2. Затем выберите значение параметра Copies & Pages (Копии и страницы).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
| Выбор правильного типа носителя
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание.
| Примечание:
Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. интерактивную справку.
К началу |