| Печать : Основная страница > Обслуживание Транспортировка принтера Если вам необходимо перевезти устройство, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы.
| Достаньте всю бумагу из податчика и удостоверьтесь, что устройство выключено.
| Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении.
Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте сканирующий блок.
| Отключите шнур питания от электрической розетки. Отключите кабель USB от компьютера.
| Сложите подставку для бумаги и закройте крышку податчика и приемный лоток.
| Наденьте защитные материалы на обе стороны устройства и упакуйте его в коробку.
При транспортировке поставьте устройство на ровную поверхность. После транспортировки перед использованием устройства не забудьте снять защитные материалы, включая ленту, удерживающую печатающую головку. Если вы заметили снижение качества печати, запустите цикл прочистки Прочистка печатающей головки или калибровки печатающей головки Калибровка печатающей головки. |