| Печать : Основная страница > Обслуживание Прочистка печатающей головки Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Кнопки на панели управления Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил. Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) из программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления.
| Примечание:
При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют). Выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила. Печатающую головку нельзя прочищать, если горит или мигает индикатор отсутствия чернил . В таком случае необходимо сначала заменить картридж.
Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .
| Убедитесь, что бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Во время цикла прочистки индикатор питания On (Вкл.) мигает.
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания On (Вкл.). Это может повредить принтер.
| Когда индикатор питания On (Вкл.) перестанет мигать, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.
Ниже приведены два примера шаблонов проверки дюз: Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. Прочистка печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена неизрасходованного чернильного картриджа Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .
| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.
| Откройте окно EPSON Printer Utility 2 (Утилиты принтера EPSON 2).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
Во время цикла прочистки индикатор питания On (Вкл.) мигает.
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания On (Вкл.). Это может повредить принтер.
| Когда индикатор питания On (Вкл.) перестанет мигать, щелкните кнопку Confirmation (Подтверждение) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.
Два примера шаблонов проверки дюз: Сравните качество напечатанной страницы с примером, приведенным ниже. Если шаблон напечатался с приемлемым качеством печати без пропущенных линий или сегментов, печатающую головку не нужно прочищать. Если фрагменты линий на странице проверки не пропечатались, как показано на рисунке ниже, это означает, что забились дюзы или неоткалибрована печатающая головка. Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз. См. Прочистка печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена неизрасходованного чернильного картриджа Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу Кнопки на панели управления Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи кнопок на панели управления.
| Удостоверьтесь, что индикатор On (Вкл.) горит, а индикатор чернил — нет. Затем нажмите и удерживайте кнопку чернил в течение трех секунд.
Принтер начнет прочистку печатающей головки, во время которой индикатор On (Вкл.) будет мигать.
|  | Предостережение:
Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания On (Вкл.). Это может повредить принтер.
| Когда индикатор On (Вкл.) прекратит мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена. См. Проверка дюз печатающей головки
| Примечание:
Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, оставьте принтер на ночь выключенным. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново прочистите печатающую головку. Если качество печати не удалось улучшить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена неизрасходованного чернильного картриджа Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр. Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц, по крайней мере, раз в месяц.
К началу |