| Основная страница > Информация о продукте # Элементы устройства и функции панели управления Элементы устройства Панель управления ## Элементы устройства
a. | Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.
b. | Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати.
c. | Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Open only to clear paper jams or to install or replace ink cartridges.
d. | Приемный лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера.
e. | Боковая направляющая: помогает ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.
f. | Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.
a. | Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
b. | Держатель чернильных картриджей: в держатель устанавливаются картриджи.
c. | Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.
d. | Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.
Верх ## Панель управления ### Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
бумага | Нажмите, чтобы загрузить бумагу в принтер если она закончилась. Нажмите, чтобы выбросить замятую бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится.
чернила | Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию замены картриджа, когда в этом возникнет необходимость. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
cancel | При удерживании во время печати отменяет печать
### Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
бумага | Горит, когда в принтере заканчивается бумага. Flashes when paper is jammed, or when the printer cover is open for printing on paper.
чернила | Горит, когда чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
Подробнее об индикации ошибок смотрите в следующем разделе. См. раздел Индикаторы ошибок Верх |