| Основная страница > Информация о продукте # Элементы устройства и функции панели управления Элементы устройства Панель управления ## Элементы устройства
a. | Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.
b. | Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати.
c. | Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
d. | Ограничитель: удерживает бумагу, поступающую из устройства.
e. | Удлинитель приемного лотка: удерживает бумагу, поступающую из устройства.
f. | Приемный лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера.
g. | Боковая направляющая: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.
a. | Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.
b. | Порт LAN: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи кабеля LAN
a. | Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.
b. | Держатель чернильных картриджей: в держатель устанавливаются картриджи.
c. | Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.
d. | Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.
Верх ## Панель управления ### Кнопки #### Печать
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
чернила | Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию замены картриджа При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки.
бумага | Загружает или выводит бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. При удерживании во время печати отменяет печать
#### Сеть
Кнопка | Функция
| Подробности см. в Руководстве по работе в сети.
| Подробности см. в Руководстве по работе в сети.
### Индикаторы #### Печать
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
чернила закончились | Горит, когда чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
нет бумаги | Горит, когда в принтере заканчивается бумага. Мигает, если произошло замятие бумаги или приемный лоток находится в неправильном положении.
Подробнее об индикации ошибок смотрите в следующем разделе. См. раздел Индикаторы ошибок #### Сеть
Кнопка | Функция
| Подробности см. в Руководстве по работе в сети.
Подробности см. в Руководстве по работе в сети Верх |