| Основная страница > Работа в сети > Решение проблем # Проблемы установки Не удается подключиться/найти маршрутизатор/беспроводную точку доступа Невозможен обмен данными в беспроводной сети ## Если широкоплосный маршрутизатор Не удается подключиться/найти маршрутизатор/беспроводную точку доступа Возможны ли подключения к маршрутизатору/беспроводной точке доступа? Проверьте возможность беспроводного подключения с помощью компьютера. Находится ли принтер далеко от точки доступа или имеются ли препятствия между этими устройствами? Переместите принтер ближе к точке доступа или устраните препятствие. Установлены ли ограничения на точке доступа? Если установлены ограничения доступа на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе и т.д), зарегистрируйте MAC-адрес или IP-адрес принтера на точке доступа, чтобы разрешить связь. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя точки доступа. Является ли имя SSID (имя сети) скрытым в соответствии с настройками точки доступа? Если включена функция скрытия имени SSID на точке доступа, введите имя SSID на панели управления. См. раздел Подключение принтера к сети. Правильно ли указан ключ WEP или фраза доступа? При вводе ключей WEP и фраз доступа учитывается состояние регистра. Убедитесь, что ключ WEP или фраза доступа введены правильно. Установлены ли ограничения по используемым беспроводным каналам на компьютере, оснащенном адаптером WLAN? Используемые беспроводные каналы могут быть на компьютере с возможостями беспроводной связи. Чтобы проверить используемые беспроводные каналы, обратитесь к Руководству пользователя компьютера или платы беспроводной связи. Проверьте, что в число проверенных беспроводных каналалов входят каналы, настроенные для точки доступа. В противном случае измените беспроводные каналы точки доступа. Отображается ли сообщение "The combination of IP address and subnet mask is invalid" (Недопустимое сочетание IP-адреса и маски подсети)? Решение 1: Если широкоплосный маршрутизатор (или точка доступа) использует функцию DHCP, выберите для параметра IP-адреса принтера значение Auto (Автоматический). См. раздел Подтверждение или изменение имени принтера и IP-адреса. Решение 2: Если необходимо использовать параметр Manual (Вручную) для настройки IP-адреса, проверьте следующее для настройки IP-адреса и маски подсети. 1. Проверьте IP-адрес для широкополосного маршрутизатора (или точки доступа), подключенного к компьютеру. См. Руководство пользователя широкополосного маршрутизатора (или точки доступа). 2. Все IP-адреса записаны в сегментах четырех числовых значений. В последнем сегменте установите уникальное числовое значение для принтера в диапазоне от 1 до 254. (Когда маршрутизатор является сервером DHCP или когда в сети имеется другой сервер DHCP, установите значение, которое не противоречит диапазону ID-адресов, назначенному сервером DHCP.) Пример настройки: IP-адрес для широкополосного маршрутизатора: 192.168.1.1 Пример настройки принтера: 192.168.1.3 Для маски подсети 255.255.255.0 это обычно набор сетей небольшого размера и всех устройств в локальной сети, использующих это значение. Кроме того, когда задано значение шлюза, установите то же значение, что и IP-адрес для беспроводного маршрутизатора. Вверх ## Невозможен обмен данными в беспроводной сети Выбрано ли на панели управления значение Disable (Отключить) для параметра Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС)? Если установлено значение Enable (Включить), обмен данными в проводной сети невозможен. Выберите для этого параметра значение Disable (Отключить). Соответствует ли режим связи принтера (скорость соединения) настройкам на концентраторе или маршрутизаторе? Убедитесь в том, что режим связи принтера подходит для концентратора или маршрутизатора. Вверх |