| Основная страница > Работа в сети > Настройка сети совместно с компьютером # Добавление принтера или подключение сканера (для Mac OS X) Добавление принтера Подключение/ проверка сканера ## Добавление принтера В Mac OS X 10.3: добавьте принтер к списку принтеров Mac OS X.
| Дважды щелкните значок Macintosh HD.
Примечания
Если имя значка Macintosh HD было изменено, щелкните дважды по значку привода Mac OS X.
| Дважды щелкните папки Applications (Приложения) и Utilities (Утилиты), затем — значок Printer Setup Utility (Установка принтера).
| Когда появится окно Printer List (Список принтеров) или сообщение, нажмите кнопку Add (Добавить).
| Выберите принтер в списке принтеров и нажмите кнопку Add (Добавить) в окне Printer Browser (Браузер принтеров).
В Mac OS X 10.3 выберите Rendezvous в окне Printer List (Список принтеров), щелкните кнопкой мыши по принтеру, затем нажмите кнопку Add (Добавить). Примечания
Для печати с помощью Rendezvous (Mac OS X 10.3)/Bonjour (Mac OS X 10.4 или более поздние версии) принтер и компьютер должны получить IP-адреса в автоматическом режиме с функцией DHCP. Если для принтера назначен уникальный IP-адрес, выберите EPSON TCP/IP (или TCP/IP).
В Mac OS X 10.5: добавьте принтер к меню приложений ’File (Файл).
| В Finder или в таком приложении как TextEdit выберите File (Файл), затем — Print (Печать).
| Выберите Add Printer (Добавить принтер) в списке принтеров.
Вверх ## Подключение/ проверка сканера Установите подключение EPSON Scan и проверьте работоспособность сканера. Примечания
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована.
| Дважды щелкните: Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), Applications (Приложения), Utilities (Утилиты), затем — EPSON Scan Settings (Установка сканера EPSON).
Примечания
Если сканер находится в списке, но не может быть выбран немедленно после появления окна EPSON Scan Settings (Установка сканера EPSON), подождите до окончания поиска.
| Убедившись, что принтер выбран, нажмите кнопку Network (Сеть), затем — Add (Добавить).
| Введите Scanner Name (Имя сканера) и подождите до окончания поиска.
| Щелкните кнопкой мыши IP-адрес принтера, затем нажмите ’OK.
Примечания
Если адрес не появился, проверьте подключение и нажмите кнопку Retry (Повторить) или кнопку Enter address (Ввести адрес), после чего введите IP-адрес непосредственно. Непосредственное введение IP-адреса выключает функцию автоматического отслеживания адреса.
| Выберите сканер, затем нажмите кнопку Test (Проверка).
| Убедитесь, что появилось сообщение The connection test was successful (Проверка соединения выполнена успешно) и что имя сканера отображается, после чего нажмите OK.
Вверх |