| Основная страница > Работа в сети > Конфигурирование беспроводной сети с панели управления принтера # Печать с цифрового устройства (Домашняя сеть) Настройка параметров печати с панели управления Настройка параметров печати с помощью Web-обозревателя Печать с цифрового устройства Вы можете осуществлять печать с цифрового устройства, имеющего соответствующую функцию и подключенного к локальной сети. Примечания
Эта функция доступна не для всех принтеров, она также может быть заблокирована. Для печати с цифрового устройства необходимо подключить его к локальной сети.
## Настройка параметров печати с панели управления
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Home Network Print Settings (Настройка параметров печати в домашней сети).
| Если появляется предупреждение карты памяти, проверьте его и затем нажмите Yes (Да).
| Выберите Print Settings (Настройки печати) или Photo Adjustment (Коррекция фото).
| Измените соответствующие настройки.
| Нажмите кнопку OK.
Вверх ## Настройка параметров печати с помощью Web-обозревателя
| Введите на цифровом устройстве IP-адрес принтера и выполните поиск последнего. ’
Примечания
Формат для ввода: ‘http//<IP-адрес>’.
| Нажмите кнопку Home Network Print Settings (Настройка параметров печати в домашней сети).
| Сделайте необходимые настройки, затем нажмите OK.
Вверх ## Печать с цифрового устройства
| Загрузите в принтер соответствующую бумагу.
| Выполните распечатку с цифрового устройства.
Примечания
Подробную информацию о функциях печати цифрового устройства можно найти в документации к этому устройству.
Вверх |