| Основная страница > Работа в сети > Настройка беспроводной сети с помощью кнопок панели управления принтера # Подключение принтера к беспроводной сети Автоматическая установка параметров WPS для беспроводной сети Автоматическая установка параметров SES для беспроводной сети В этом разделе приведены инструкции по настройке параметров безопасности беспроводной сети и подключению к точке доступа с помощью кнопок принтера. Если принтер оборудован ЖК-панелью, параметры устанавливаются с помощью этой панели. Подробности см. в разделе Подключение принтера к сети. Принтер поддерживает следующие методы настройки беспроводной сети. Автоматическая настройка с использованием Wi-Fi Protected Setup (WPS) Если точка доступа поддерживает стандарт Wi-Fi Protected Setup (WPS), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. Автоматическая настройка с использованием SecureEasySetup (SES) Если точка доступа поддерживает функцию SecureEasySetup (SES), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. Примечания
Не выключайте питание и не вынимайте сетевой шнур из розетки во время выполнения настройки с помощью кнопок панели управления. Это может привести к нарушению работоспособности оборудования. Если принтер подключен к локальной сети с помощью кабеля, он не может использоваться в беспроводной сети.
## Автоматическая установка параметров WPS для беспроводной сети Если точка доступа поддерживает стандарт Wi-Fi Protected Setup (WPS), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. ### Процедура настройки в режиме использования кнопок (PBC)
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Если к принтеру подключен кабель локальной сети, отключите его.
Примечания
При отключении кабеля локальной сети индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают поочередно. Не переходите к следующему шагу до тех пор, пока не включится индикатор состояния сети (оранжевый) или пока оба индикатора состояния сети (оранжевый и зеленый) не погаснут.
| Для настройки WPS нажмите и удерживайте на точке доступа кнопку WPS (или аналогичную).
Примечания
Местоположение кнопки WPS указано в Руководстве пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’ Обратите внимание, что в некоторых случаях это может быть не физическая кнопка, а элемент программной настройки маршрутизатора.
| Нажмите кнопку WiFi и удерживайте ее в течение трех секунд. Индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают поочередно.
| Если подключение к локальной сети выполнено успешно, индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают одновременно. Индикатор состояния сети (зеленый) загорается через пять минут.
Если подключение к локальной сети не выполнено, мигает только один индикатор состояния сети (зеленый). Для сброса состояния ошибки нажмите кнопку WiFi, затем повторите процедуру с шага 2. ### Настройка с помощью PIN-кода Примечания
Методика регистрации с помощью PIN-кода зависит от типа точки доступа (беспроводного маршрутизатора). Воспользуйтесь Руководством пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Если к принтеру подключен кабель локальной сети, отключите его.
Примечания
При отключении кабеля локальной сети индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают поочередно. Не переходите к следующему шагу до тех пор, пока не включится индикатор состояния сети (оранжевый) или пока оба индикатора состояния сети (оранжевый и зеленый) не погаснут.
| Загрузите простую бумагу в податчик.
| Для распечатки данных состояния нажмите кнопку, затем подтвердите PIN-код на странице состояния.
| Удерживая нажатой кнопку WiFi, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение трех секунд. Индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) будут мигать одновременно.
| Зарегистрируйте отображаемый PIN-код на листе состояния для точки доступа в течение двух минут.
| Если подключение к локальной сети выполнено успешно, индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают одновременно. Индикатор состояния сети (зеленый) загорается через пять минут.
Если подключение к локальной сети не выполнено, мигает только один индикатор состояния сети (зеленый). Для сброса состояния ошибки нажмите кнопку WiFi, затем повторите процедуру с шага 3. Вверх ## Автоматическая установка параметров SES для беспроводной сети Если точка доступа поддерживает функцию SecureEasySetup (SES) или Wi-Fi Protected Setup в режиме использования кнопок (WPS (PBC)), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. Для настройки SES и WPS (PBC) используйте нижеследующую процедуру. Принтер выполняет обе настройки автоматически.
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Если к принтеру подключен кабель локальной сети, отключите его.
Примечания
При отключении кабеля локальной сети индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают поочередно. Не переходите к следующему шагу до тех пор, пока не включится индикатор состояния сети (оранжевый) или пока оба индикатора состояния сети (оранжевый и зеленый) не погаснут.
| Нажмите и удерживайте на точке доступа кнопку SES (или аналогичную) до тех пор, пока индикатор SES не начнет мигать.
Примечания
Точки доступа (беспроводные маршрутизаторы) некоторых типов не имеют специальной кнопки SES. Местоположение кнопки SES указано в Руководстве пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’
| Нажмите кнопку WiFi и удерживайте ее в течение трех секунд. Индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают поочередно.
| Если подключение к локальной сети выполнено успешно, индикаторы состояния сети (оранжевый и зеленый) мигают одновременно. Индикатор состояния сети (зеленый) загорается через пять минут.
Если подключение к локальной сети не выполнено, мигает только один индикатор состояния сети (зеленый). Для сброса состояния ошибки нажмите кнопку WiFi, затем повторите процедуру с шага 2. Вверх |