| Основная страница > Работа в сети > Словарь сетевых терминов # Термины Диапазон 2,4 ГГц -- частотный спектр, выделенный для систем WLAN организацией IC. Точка доступа -- это устройство, которое служит для подключения разъемов беспроводной сети к проводной сети, ретрансляции сигналов между беспроводными устройствами, а также в качестве моста между проводными и беспроводными сетями. Режим прямого подключения - это режим, в котором оконечные беспроводные устройства обмениваются данными напрямую без использования беспроводной точки доступа. AES -- Advanced Encryption Standard - стандарт шифрования для WPA, который используется вместо WEP. Стандарт AES обеспечивает более надежное шифрование по сравнению с TKIP. Конфигурация — предварительно заданный набор параметров, необходимый для нормальной работы устройства. Конфигурирование сетевого интерфейса подразумевает подготовку его к работе с используемыми сетевыми протоколами. DHCP -- Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической конфигурации узла. Он контролирует динамическое выделение IP-адресов сетевым устройствам. EAP -- Extensible Authentication Protocol - протокол проверки подлинности, используемый в стандарте IEEE 802.1x. EtherTalk — протокол связи AppleTalk, управляющий передачей данных по сети Ethernet. ftp — протокол передачи файлов из семейства TCP/IP. IEEE 802.1x -- стандарт IEEE, обеспечивающий проверку подлинности для проводных и беспроводных сетей. IEEE 802.11b и IEEE 802.11g - это стандарты связи сетей WLAN в диапазоне 2,4 ГГц. Режим инфраструктуры - это режим беспроводной сети. Он позволяет проводным и беспроводным компьютерам отправлять задания на печать на устройство через точку доступа. lpd — приложение для удаленной печати по протоколу TCP/IP. Открытая проверка подлинности системы -- это протокол проверки подлинности беспроводной точки доступа, в котором беспроводной узел отправляет запрос на проверку подлинности на беспроводную точку доступа, которая разрешает подключние по сути дела без проверки подлинности устройства. Предварительно заданный ключ -- это базовый ключ, который используется для генерации ключей шифрования для WPA-PSK (TKIP/AES). Очередь печати — место, где задание печати хранится в виде файла, пока сетевой интерфейс не сможет отправить его на указанное устройство. Протокол — набор правил обмена данными в сети. Для обмена информацией компьютеры и программное обеспечение должны использовать одинаковые сетевые протоколы. Роуминг -- это возможность переноса беспроводной станции от одной точки доступа к другой без потери соединения или прерывания обслуживания. Тип безопасности позволяет выбрать уровень безопасности в режиме инфраструктуры, подходящий для среды пользователя. SSID (или ESSID) -- Service Set Identifier (или Extended Service Set Identifier) -- уникальный идентификатор беспроводной сети. Все устройства и беспроводные точки доступа, подключенные к определенной беспроводной сети, должны использовать одно и то же имя SSID. Имя ESSID используется для сети, которая включает несколько точек доступа. TCP/IP — семейство протоколов, обеспечивающих связь между узлами в сети. TKIP -- Temporal Key Integrity Protocol - стандарт шифрования для WPA, который используется вместо WEP. Отличительной его особенностью является предварительно заданный ключ, который изменяется через указанные интервалы. WEP -- Wired Equivalent Privacy -- это протокол системы безопасности для сетей WLAN, определенный в стандарте IEEE 802.11b/g. WEP обеспечивает защиту с помощью шифрования данных, передаваемых с помощью радиоволн. Ключ WEP -- алгоритм с предварительно заданным ключом для шифрования данных. Передаваемые пакеты шифруются с помощью предварительно заданного ключа, который называется ключом WEP. Для расшифровывания пакетов получателю необходимо ввести тот же ключ WEP, который использовался для передачи. WLAN -- Wireless Local Area Network - беспроводная локальная сеть. WPA-PSK (TKIP/AES) - это протокол шифрования Wi-Fi с более надежным алгортимом шифрования по сравнению с WEP. Все устройства и беспроводные точки доступа должны использовать один и тот же предварительно заданный ключ. Протокол, в котором используется AES, называется WPA2-PSK. Он отличается более надежным шифрованием по сравнению с TKIP. |