| Основная страница > Работа в сети > Проверка сетевой среды # Проверка настройки сетевых параметров с помощью компьютера Подтверждение настроек TCP/IP Перед подключением принтера к сети необходимо установить такие параметры как TCP/IP, а также задать допустимый IP-адрес и маску подсети на компьютере. ## Подтверждение настроек TCP/IP Используйте нижеследующую процедуру для проверки установки протокола TCP/IP, адресов и других параметров. ### В Windows Vista/XP/2000
| Нажмите кнопки Start (Пуск), Network (Сеть), Network and Sharing Center (Сеть и Общий центр), затем — Manage network connections (Управление сетевыми подключениями).
В Windows XP: нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Explorer (Проводник), нажмите Control Panel (Панель управления), затем — Network Connections (Сетевые подключения). В Windows 2000: правой кнопкой мыши щелкните значок My Network Places (Мое сетевое окружение) и в контекстном меню выберите Properties (Свойства).
| Правой кнопкой мыши щелкните значок Local Area Connections (Подключение по локальной сети) и в контекстном меню выберите Properties (Свойства).
Примечания
В Windows Vista при появлении диалогового окна User Account Control (Контроль учетных записей) нажмите Continue (Продолжить).
| Проверьте, установлен ли на компьютере протокол TCP/IP (протокол Интернета).
Примечания
Если протокол TCP/IP уже установлен и соответствующий флажок отмечен, можно перейти к пункту 4 для проверки настроек, включая адреса. Если протокол TCP/IP не установлен, нажмите кнопку Install (Установить) для установки протокола TCP/IP. Во время установки может потребоваться компакт-диск с дистрибутивом операционной системы.
| Дважды щелкните Internet Protocol Version 4 (Протокол Интернета, версия 4, TCP/IPv4).
В Windows XP/2000: дважды щелкните Internet Protocol (Протокол Интернета, TCP/IP).
| Выполните необходимые настройки и нажмите OK.
Примечания
Для автоматического задания IP-адреса компьютера при использовании DHCP-сервера или маршрутизатора/точки доступа (беспроводный маршрутизатор и т. д.) с функцией DHCP выберите Obtain an IP address automatically (Получить IP-адрес автоматически). В специальном режиме Ad Hoc можно или задать IP-адрес автоматически, или использовать фиксированный IP-адрес между устройствами, а затем выполнить необходимые настройки. При необходимости настройте DNS-сервер. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику услуг или к сетевому администратору.
| Перезагрузите компьютер.
### В Mac OS X
| В меню Apple выберите System Preferences (Параметры системы).
| Щелкните кнопкой мыши значок Network (Сеть).
| В Mac OS X 10.3: выберите нужную опцию для вашей среды в меню Show (Показать).
Для кабельного подключения: выберите Built-in Ethernet (Внутренний Ethernet). Для беспроводного подключения: выберите AirPort. В Mac OS X 10.5: в списке левой части окна Network (Сеть) выберите необходимые настройки для вашей среды. Для кабельного подключения: выберите Ethernet. Для беспроводного подключения: выберите AirPort.
| В Mac OS X 10.3: удостоверьтесь, что в поле Location (Место) выбрано Automatic (Авто), затем щелкните вкладку TCP/IP.
В Mac OS X 10.5: нажмите кнопку Advanced (Расширенные).
| В Mac OS X 10.3: выполните необходимые настройки на вкладке TCP/IP. Для сохранения настроек нажмите Apply Now (Применить).
В Mac OS X 10.5: выполните необходимые настройки на вкладке TCP/IP. Для сохранения настроек нажмите OK, затем — Apply (Применить). Примечания
Для автоматического задания IP-адреса компьютера при использовании DHCP-сервера или маршрутизатора/точки доступа (беспроводный маршрутизатор и т. д.) с функцией DHCP выберите Using DHCP (Использовать DHCP) в Configure IPv4 (Конфигурация IPv4). В специальном режиме Ad Hoc можно или задать IP-адрес автоматически, или использовать фиксированный IP-адрес между устройствами, а затем выполнить необходимые настройки. При необходимости настройте DNS-сервер. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику услуг или к сетевому администратору.
Вверх |