| Основная страница > Работа в сети > Настройка беспроводной сети с помощью кнопок панели управления принтера # Контроль состояния сети Светодиодные индикаторы и кнопки Печать страницы данных состояния Состояние сетевого подключения для принтеров, не имеющих ЖК-панели, контролируется с помощью светодиодных индикаторов. ## Светодиодные индикаторы и кнопки
a: | Индикатор состояния сети (оранжевый)
b: | Индикатор состояния сети (зеленый)
Состояние | Индикация
Беспроводная сеть | Кабельная сеть
Подготовка к работе | (оранжевый) (зеленый) Мигают поочередно
Отключено | (оранжевый) (зеленый)
Подключено | (оранжевый) (зеленый) | (оранжевый) (зеленый)
Подключение к сети | (оранжевый) (зеленый) | (оранжевый) (зеленый)
Выполняется автоматическая настройка беспроводной сети | (оранжевый) (зеленый) Мигают поочередно PIN: мигают одновременно | -
Автоматическая настройка беспроводной сети завершена | (оранжевый) (зеленый) *1 | -
Ошибка автоматической настройки беспроводной сети | (оранжевый) (зеленый) | -
Ошибка автоматической настройки беспроводной сети (Не установлен IP-адрес) | (оранжевый) (зеленый) *1 | -
= не горит, = горит, = = мигает *1 Индикатор состояния сети (оранжевый) выключается через пять минут.
Кнопки сетевых функций
WiFi | Нажмите и удерживайте более трех секунд для настройки параметров сети в простом режиме.
Нажмите для сброса ошибки при настройке сети в простом режиме.
Нажмите и удерживайте более 10 секунд для запуска настройки сети.
| Нажмите для распечатки данных состояния сети.
WiFi + | Удерживая нажатой кнопку WiFi, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для настройки параметров сети в простом режиме.
Вверх ## Печать страницы данных состояния Чтобы подтвердить сетевое подключение, распечатайте страницу данных состояния, используя нижеследующую процедуру.
| Загрузите простую бумагу в податчик.
| Для распечатки данных состояния сети нажмите кнопку.
Вверх |