| Основная страница > Работа в сети > Настройка сети совместно с компьютером # Проверка настроек сети с помощью команды Ping Проверка в системе Windows Vista/XP/2000 В Mac OS X В сетевой среде TCP/IP проверьте IP-адреса, настроенные на компьютере и принтере, а затем убедитесь в том, что установлена связь между компьютером и принтером. ## Проверка в системе Windows Vista/XP/2000
| Щелкните кнопку Start (Пуск) или выберите Start (Пуск), All Programs (Все программы) или Programs (Программы), Accessories (Стандартные), а затем Command Prompt (Командная строка).
| Введите ipconfig и нажмите клавишу ВВОД.
| Проверьте IP-адрес.
Проверьте IP Address (IP-адрес) в разделе Ethernet adapter Local Area Connection (Локальное подключение с помощью адаптера Ethernet). Примечания
Если компюьтер подключен и к проводной, и к беспроводной сети, отобразятся оба IP-адреса. Проверьте IP-адрес сетевого интерфеса, используемый в сети, к которой подключен принтер.
| Проверьте IP-адрес принтера.
Проверить IP-адрес можно на странице состояния сети. Принтеры с ЖК-панелью: Чтобы проверить IP-адрес на странице состояния сети, см. раздел Подтверждение сетевого подключения. Принтеры без ЖК-панели: Чтобы проверить IP-адрес на странице состояния сети, см. раздел Печать страницы данных состояния.
| Введите ‘ping’, пробел и ‘<IP-адрес принтера>’ и нажмите клавишу ВВОД.
| Если связь установлена, отображается надпись Reply from <the printer’s IP address (Ответ от IP-адреса принтера.
Если связь не установлена, отображается надпись Destination host unreachable (Заданный узел недоступен) или Request timed out (Превышен интервал ожидания для запроса). Проверьте сетевые параметры устройства на компьютере. Вверх ## В Mac OS X
| В меню Apple выберите System Preferences (Параметры системы).
| Щелкните значок Network (Сеть) и убедитесь, что выбран параметр Automatic (Авто) в Location (Местоположение).
| Выберите сетевой интерфейс (используемый в сети, к которой подключен принтер) в списке Show (Показать).
| Перейдите на вкладку TCP/IP.
| Выберите нужный элемент для сетевой среды в списке Configure IPv4 (Настроить IPv4).
Примечания
Выберите Using DHCP (С использованием DHCP), если используется сервер DHCP, или Manually (Вручную), если испольузется постоянный IP-адрес.
| Выберите IP Address (IP-адрес).
| Проверьте IP-адрес принтера.
Проверить IP-адрес можно на странице состояния сети. См. раздел Проверка настройки сетевых параметров с помощью компьютера.
| Дважды щелкните Macintosh HD (Жесткий диск Macintosh), Applications (Приложения), Utilities (Утилиты), а затем Network Utility (Сетевая утилита).
| Перейдите на вкладку Ping.
| Введите IP-адрес принтера в поле сетевого адреса.
| Щелкните Ping.
| Если связь установлена, все сигналы возвращаются и отображается надпись 0% packet loss (Потеря пакетов 0%).
Если связь не установлена, сигналы не возвращаются и отображается надпись 100% packet loss (Потеря пакетов 100%). Проверьте сетевые параметры устройства на компьютере. Вверх |