| Основная страница > Работа в сети > Настройка сети совместно с компьютером # Настройка печати по сети Использование EpsonNet Print (для Windows) ## Использование EpsonNet Print (для Windows) Служебная программа EpsonNet Print позволяет использовать принтеры Epson в одноранговой сети TCP/IP. Используя EpsonNet Print, вы можете локализовать принтер, расположенный в том же сегменте сети или за маршрутизатором. EpsonNet Print автоматически использует IP-адрес принтера, если он был изменен с помощью функции DHCP сервера или маршрутизатора. Программа EPSON Network Utility обеспечивает служебные функции для драйвера принтера в сети. Примечания
Если порт принтера назначен с использованием EpsonNet Print в среде DHCP, установить IP-адрес можно в режиме Auto (Автоматический), поскольку компьютер может идентифицировать принтер. EpsonNet Print или EPSON Network Utility устанавливаются автоматически, когда сетевые параметры настраиваются с помощью EpsonNet EasyInstall.
### Установка служебных сетевых программ Примечания
Для установки в Windows XP/2000 или Mac OS X зарегистрируйтесь с правами администратора.
| Убедитесь, что питание принтера включено.
| Вставьте компакт-диск с ПО в привод CD-ROM компьютера.
При работе в системе Mac OS X дважды щелкните значок Mac OS X.
| Выберите Single Install (Одинарная установка).
Примечания
Если окно установки не появляется автоматически в Windows, дважды щелкните значок CD-ROM в окне Computer (Компьютер) (или My Computer (Мой компьютер)).
| Выберите EpsonNet Print или EPSON Network Utility, затем нажмите OK.
| Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
### Добавление порта принтера Чтобы добавить порт при помощи Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров), сделайте следующее. Примечания
Убедитесь, что компьютер подключен к сети и протокол TCP/IP настроен правильно. Для сетевого интерфейса необходимо назначить допустимый IP-адрес.
#### Добавление порта для устройства с динамическим IP-адресом
| В Windows Vista: нажмите кнопки Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), затем — Printer (Принтер). Нажмите кнопку Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).
В Windows XP: нажмите кнопку Start (Пуск), затем — Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В меню Printer Tasks (Задачи для принтеров) нажмите Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Нажмите кнопку Next (Далее). В Windows 2000: нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройки), затем выберите Printers (Принтеры). Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер) в папке Printers (Принтеры), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Нажмите кнопку Next (Далее).
| В Windows Vista: нажмите кнопку Add a local printer (Добавить локальный принтер). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее).
В Windows XP: выберите Local printer attached to this computer (Локальный принтер данного компьютера), снимите флажок Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите Next (Далее). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее). Примечания
Если появится следующее окно, нажмите кнопку Unblock (Разблокировать), а затем кнопку Search Again (Повторный поиск), чтобы запустить поиск устройств.
В Windows 2000: выберите Local printer attached to this computer (Локальный принтер данного компьютера), снимите флажок Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите Next (Далее). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее).
| Выберите нужное устройство и нажмите Next (Далее).
Примечания
Если нужное устройство отсутствует в списке, нажмите кнопку Search Again (Повторный поиск), чтобы найти устройства, используя новые параметры. Каждый столбец можно упорядочить в восходящем или нисходящем порядке, щелкнув кнопкой мыши по его заголовку. Тем не менее, Manual Setting (Ручная настройка) всегда отображается вверху списка, независимо от выбранного порядка. Для поиска устройств в других сегментах сети нажмите кнопкуN/W Settings (Настройки сети). Установите флажок Specific Network Segments (Выбрать сегмент сети) и введите сетевой адрес и маску подсети нужного сегмента. Затем нажмите кнопку Add (Добавить). Можно также установить Time Before Declaring Communication Error (Время до сообщения об ошибке связи).
| Подтвердите информацию о настройках порта устройства и нажмите кнопку Finish (Готово).
Элементы | Описание
Port Type (Тип Порта) | Данный список позволяет выбрать нужный тип порта и содержит следующие пункты, включенные в разворачиваемое меню. IP Address (Auto)[IP-адрес (Авто)]: порт настраивается автоматически. Этот тип порта можно выбрать, когда IP-адрес настраивается автоматически и компьютер и устройство находятся в одном сегменте сети. IP Address(Manual) [IP-адрес (Вручную)]: Укажите IP-адрес устройства в качестве имени порта. HostName (DNS) [Имя узла (DNS)]: Укажите имя узла устройства, зарегистрированное на сервере DNS, в качестве имени порта. MS Network (Сеть MS): Укажите имя NetBIOS, зарегистрированное устройством, в качестве имени порта.
Port Information (Информация порта) | Содержит следующие сведения: - Port Name (Имя порта) (устанавливается автоматически в соответствии с выбранным типом порта.) - Printer Model (Модель принтера) - Host Name (Имя узла) или IP Address (IP-адрес) (устанавливается автоматически в соответствии с выбранным типом порта) - Protocol (Протокол)
Кнопка Finish (Готово) | Регистрирует информацию о порте в системе и закрывает окно Add EpsonNet Print Port Wizard (Мастер добавления портов EpsonNet Print).
Кнопка Back (Назад) | Позволяет вернуться в окно со списком устройств.
Кнопка Cancel (Отмена) | Закрывает окно Add EpsonNet Print Port Wizard (Мастер добавления портов EpsonNet Print).
Новый порт принтера создан на вашем компьютере. Процедура установки драйвера принтера описана в Доступ к принтеру к другого компьютера. #### Добавление порта для устройства, для которого назначен статический IP-адрес
| В Windows Vista: нажмите кнопки Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), затем — Printer (Принтер). Выберите Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).
В Windows XP: нажмите кнопку Start (Пуск), затем — Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В меню Printer Tasks (Задачи для принтеров) нажмите Add a printer (Добавить принтер), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Нажмите кнопку Next (Далее). В Windows 2000: нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройки), затем выберите Printers (Принтеры). Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер) в папке Printers (Принтеры), чтобы запустить Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Нажмите кнопку Next (Далее).
| В Windows Vista: нажмите кнопку Add a local printer (Добавить локальный принтер). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее).
В Windows XP: выберите Local printer attached to this computer (Локальный принтер данного компьютера), снимите флажок Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите Next (Далее). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее). В Windows 2000: выберите Local printer attached to this computer (Локальный принтер данного компьютера), снимите флажок Automatically detect and install my Plug and Play printer (Автоматическое определение и установка принтера "Plug and Play") и нажмите Next (Далее). Выберите переключатель Create a new port (Создать новый порт) и в списке выберите EpsonNet Print Port. Нажмите кнопку Next (Далее).
| В списке выберите Manual Setting (Ручная настройка) и щелкните Next (Далее).
| Введите имя принтера, имя порта автоматически появится в поле Port Name (Имя порта). Затем щелкните Next (Далее).
| Подтвердите информацию о настройках порта устройстваа и щелкните Finish (Готово).
Элементы | Описание
Port Information (Информация порта) | Содержит следующие сведения: - Port Name (Имя порта) - Host Name (Имя узла) или IP Address (IP-адрес) - Protocol (Протокол)
Кнопка Finish (Готово) | Регистрирует информацию о порте в системе и закрывает окно Add EpsonNet Print Port Wizard (Мастер добавления портов EpsonNet Print).
Кнопка Back (Назад) | Позволяет вернуться в окно со списком устройств.
Кнопка Cancel (Отмена) | Закрывает окно Add EpsonNet Print Port Wizard (Мастер добавления портов EpsonNet Print).
Новый порт принтера создан на вашем компьютере. Процедура установки драйвера принтера описана в Доступ к принтеру к другого компьютера. ### Настройка порта принтера Для настройки порта принтера сделайте следующее. Скорость порта зависит от вашего выбора.
| В Windows Vista: Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Control Panel (Панель управления) и затем Printers (Принтеры).
В Windows XP: Щелкните кнопку Start (Пуск), затем Printers and Faxes (Принтеры и факсы). В Windows 2000: нажмите кнопку Start (Пуск), выберите Settings (Настройки), затем выберите Printers (Принтеры).
| Щелкните нужное устройство правой кнопкой мыши и выберите Properties (Свойства).
| Откройте вкладку Details (Дополнительно) и щелкните кнопку Configure Port (Настроить порт).
| Настройте параметры нужного порта.
LPR enhanced printing (Улучшенная печать LPR): Выберите переключатель LPR Printing (Печать LPR) и укажите имя очереди (до 32 символов). В режиме LPR enhanced printing (Улучшенная печать LPR) задания печати отправляются на сетевое устройство, не дожидаясь, пока все данные окажутся в очереди печати. Скорость печати в данном режиме выше, чем в режиме LPR standard printing (Стандартная печать LPR). LPR standard printing (Стандартная печать LPR): Установите флажок Confirm file size (Подтверждать размер файла) и укажите имя очереди (до 32 символов). Перед отправкой на сетевое устройство данные печати полностью буферизируются компьютером. Примечания
Если объем данных печати превышает 20 МБ, рекомендуется выбрать режим LPR enhanced printing (Улучшенная печать LPR).
High-speed printing (Высокоскоростная печать): Выберите переключатель High-Speed Printing (RAW) (Высокоскоростная печать). В этом режиме задание печати отправляется на сетевое устройство, не дожидаясь, пока все данные окажутся в очереди печати. Режим высокоскоростной печати является наиболее быстрым из перечисленных.
| Щелкните OK.
Вверх |