| Основная страница > Работа в сети > Конфигурирование беспроводной сети с панели управления принтера # Подключение принтера к сети Подтверждение или изменение имени принтера и IP-адреса Подключение принтера к беспроводной сети Подтверждение сетевого подключения. В этом разделе приведены инструкции по заданию имени принтера, TCP/IP, сервера DNS и прокси-сервера, необходимых для подключения к сети. Если принтер не оборудован ЖК-панелью, параметры устанавливаются с помощью кнопок на панели управления. Подробная информация приведена в разделе Подключение принтера к беспроводной сети. ## Подтверждение или изменение имени принтера и IP-адреса
| Включите принтер.
Примечания
Не выключайте питание и не вынимайте сетевой шнур из розетки во время выполнения настройки на панели управления. Установка параметров сети во время доступа к карте памяти может прервать доступ.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Network Settings (Сетевые настройки).
| Нажмите General Network Setup (Общая настройка сети).
| Подтвердите имя принтера.
Имя принтера используется для доступа к сети и идентификации в ней принтера. Примечания
Установка по умолчанию: “EPSONXXXXXX” (X: последние 6 цифр MAC-адреса). Для изменения имени принтера введите новый текст.
| Задание адреса TCP/IP.
В нормальном режиме широкополосный маршрутизатор или точка доступа автоматически назначает IP-адрес для принтера. Для использования этой опции выберите Auto (Автоматический). Примечания
Чтобы назначить для принтера уникальный IP-адрес, выберите Manual (Вручную) и введите IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
| Укажите сервер DNS.
В нормальном режиме широкополосный маршрутизатор или точка доступа автоматически назначает адрес сервера DNS для принтера. Для использования этой опции выберите Auto (Автоматический). Примечания
Если вы хотите ввести специальный адрес сервера DNS, выберите Manual (Вручную) и введите адреса основного и дополнительного DNS-серверов.
| Укажите адрес прокси-сервера.
Выберите Do Not Use (Не использовать). Примечания
Для использования прокси-сервера выберите Use (Использовать) и введите адрес прокси-сервера и порт.
Вверх ## Подключение принтера к беспроводной сети В этом разделе приведены инструкции по настройке параметров безопасности беспроводной сети и подключению к точке доступа. Принтер поддерживает следующие методы настройки беспроводной сети. Ручная настройка с панели управления Автоматическая настройка с использованием Wi-Fi Protected Setup (Защищенных установок Wi-Fi) (WPS) Если точка доступа поддерживает стандарт Wi-Fi Protected Setup (WPS), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. Автоматическая настройка с использованием SecureEasySetup (SES) Если точка доступа поддерживает функцию SecureEasySetup(SES), параметры безопасности могут быть настроены автоматически. Стандарт Windows Connect Now (WCN) с использованием памяти USB флэш-памяти WCN (Windows Connect Now) позволяет настроить параметры безопасности автоматически при использовании флэш-диска USB в системах Windows Vista или Windows XP с Service Pack 2 (SP2). Примечания
При использовании беспроводной локальной сети установите стандарт безопасности WEP или WPA. При работе в незащищенной сети ваши данные могут быть доступны для посторонних. Не выключайте питание и не вынимайте сетевой шнур из розетки во время выполнения настройки на панели управления. Это может привести к нарушению работоспособности оборудования. Не изменяйте настройки сетевых параметров во время доступа к карте памяти. Когда для беспроводной сети установлен режим Enable (Включить), принтер нельзя использовать в кабельной сети.
### Ручная настройка беспроводной сети с панели управления Для подтверждения или изменения параметров безопасности воспользуйтесь процедурой, приведенной ниже.
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Network Settings (Сетевые настройки).
| Выберите Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС), затем нажмите Yes (Да).
| Выберите Enable (Включить).
| Выберите Manual Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС вручную) и нажмите кнопку OK.
| Если на дисплее появляется предупреждение, проверьте его и затем нажмите Yes (Да).
| Выберите Infrastructure Mode (Режим инфраструктуры).
Примечания
Информация по использованию принтера в специальном режиме Ad Hoc приведена в Специальный режим Ad hoc.
| Выберите Search SSID (Поиск SSID).
Примечания
Для введения SSID вручную выберите Enter SSID (Ввод SSID) и введите SSID.
| Выберите SSID (сетевое имя) устройства, к которому вы хотите подключиться.
Примечания
Если ни одного адреса SSID не появляется, проверьте доступность точки доступа для коммуникации. Если адрес SSID скрыт по причинам безопасности, нажмите кнопку Back (Назад) для возврата на предыдущий шаг и введите SSID вручную.
| Выберите соответствующий стандарт безопасности WEP или WPA.
| Введите ключ WEP или пароль WPA.
Если установлено WEP-64 бит (40 бит) или WEP-128 бит (104 бит): выберите Alphanumeric (Буквенно-цифровой), если ключ WEP содержит 5 или 13 символов; выберите Hexadecimal (Шестнадцатеричный), если ключ WEP содержит 10 или 26 символов. Введите ключ WEP и нажмите OK. Если выбрано WPA-PSK (TKIP) или WPA-PSK (AES): введите ключевую фразу WPA и нажмите OK. ### Автоматическая установка параметров WPS для беспроводной сети Если точка доступа поддерживает стандарт Wi-Fi Protected Setup (WPS), параметры безопасности могут быть настроены автоматически.
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Network Settings (Сетевые настройки).
| Выберите Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС), затем нажмите Yes (Да).
| Выберите Enable (Включить).
| Выберите WPS Wireless LAN Setup (Установка беспроводной LAN WPS).
Принтер поддерживает методы настройки с помощью кнопок и с помощью PIN-кода. Процедура зависит от метода настройки. Примечания
Для корректной автоматической настройки беспроводной сети в режиме WPS может потребоваться некоторое время. Подождите, пока появится сообщение о завершении настройки. Подробная информация о функции WPS и устранении неисправностей приведена в Руководстве пользователя для точки доступа.’’
#### Настройка с помощью кнопок
| Выберите Push Button Mode (Режим нажатия кнопки) и нажмите OK.
| Если на дисплее появляется предупреждение, проверьте его и затем нажмите Yes (Да).
| Для настройки WPS нажмите на точке доступа кнопку WPS (или аналогичную), затем нажмите OK.
Примечания
Местоположение кнопки WPS указано в Руководстве пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’ Обратите внимание, что в некоторых случаях это может быть не физическая кнопка, а элемент программной настройки маршрутизатора.
| Когда появится сообщение о завершении настройки, нажмите кнопку OK.
#### Настройка с помощью PIN-кода Примечания
Методика регистрации с помощью PIN-кода зависит от типа точки доступа (беспроводного маршрутизатора). Воспользуйтесь Руководством пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’
| Выберите PIN Code Mode (Режим PIN-кода).
| Если на дисплее появляется предупреждение, проверьте его и затем нажмите Yes (Да).
| Зарегистрируйте PIN-код, отображаемый на дисплее точки доступа в течение двух минут, затем нажмите OK.
| Когда появится сообщение о завершении настройки, нажмите кнопку OK.
### Автоматическая установка параметров SES для беспроводной сети Если точка доступа поддерживает функцию SecureEasySetup(SES), параметры безопасности могут быть настроены автоматически.
| Убедитесь, что точка доступа включена и обмен данными возможен.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Network Settings (Сетевые настройки).
| Выберите Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС), затем нажмите Yes (Да).
| Выберите Enable (Включить).
| Выберите SES Wireless LAN Setup (Настройка беспроводной ЛВС с SES) и нажмите кнопку OK.
| Если на дисплее появляется предупреждение, проверьте его и затем нажмите Yes (Да).
| Нажмите и удерживайте на точке доступа кнопку SES (или аналогичную) до тех пор, пока не начнет мигать индикатор SES, затем нажмите OK.
Примечания
Точки доступа (беспроводные маршрутизаторы) некоторых типов не имеют специальной кнопки SES. Местоположение кнопки SES указано в Руководстве пользователя для точки доступа (беспроводного маршрутизатора). ’’’
| Когда появится сообщение о завершении настройки, нажмите кнопку OK.
Примечания
Для корректной автоматической настройки беспроводной сети в режиме SES может потребоваться некоторое время. Подождите, пока появится сообщение о завершении настройки. Подробная информация о функциях SES и устранении неисправностей приведена в Руководстве пользователя для точки доступа.
Вверх ## Подтверждение сетевого подключения. После завершения настройки проверьте, что принтер подключен к сети.
| Войдите в режим Setup (Установка).
| Выберите Network Settings (Сетевые настройки).
| Выберите Confirm Network Settings (Подтвердить сетевые настройки).
| Подтвердите состояние подключения. Если вы хотите распечатать данные о состоянии, нажмите кнопку Start (Пуск).
Вверх |