| Основная страница > Работа в сети > Проверка сетевой среды # Подключение принтера к сети Беспроводная сеть Сеть Ethernet (кабельная) ## Беспроводная сеть ### Коммуникация через точку доступа (режим инфраструктуры) В режиме инфраструктуры компьютеры, подключенные как к кабельной, так и к беспроводной сети, могут обмениваться информацией через точку доступа (например, беспроводный маршрутизатор) и посылать данные на сетевой интерфейс. Перед подключением принтера к беспроводной сети вам потребуется следующая информация: Сетевое имя или SSID. Стандарт обеспечения безопасности, используемый в беспроводной сети: WEP, WPA или WPA2. Ключ или ключевая фраза, используемые при настройке сетевых параметров безопасности. Примечания
Принтер не поддерживает IPv6.
### Беспроводная сеть (специальный режим Ad Hoc) Для использования принтера в беспроводной среде без точки доступа (беспроводного маршрутизатора и т. п.) необходимо использовать специальный режим Ad Hoc. Подробная информация об этом приведена в разделе Специальный режим Ad hoc. Вверх ## Сеть Ethernet (кабельная) Для подключения к кабельной сети соедините принтер с центральным маршрутизатором с помощью кабеля Ethernet./ Вверх |