Печать в Macintosh

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Проверка дюз
> Прочистка печатающей головки
> Калибровка печатающей головки
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для доступа к утилитам щелкните командную кнопку со значком Утилита в диалоговом окне Печать или Параметры страницы, а затем щелкните кнопку той утилиты, которой хотите воспользоваться.

| Примечание:

Не пользуйтесь утилитами Проверка дюз, Прочистка печатающей головки или Калибровка печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут испачканы чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки принтера она информирует об этом через сообщение об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Чтобы воспользоваться утилитой StatusMonitor, щелкните кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. Подробнее см. Работа с утилитой EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## Проверка дюз

Утилита Проверка дюз проверяет, не закупорены ли дюзы в печатающей головке. Проверьте чистоту дюз, когда заметите ухудшение качества печати, а также после прочистки печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что печатающая головка требует прочистки, то можно войти в утилиту Прочистка печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка дюз. Подробнее см. Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Прочистка печатающей головки

Утилита Прочистка печатающей головки чистит печатающую головку. Печатающую головку следует чистить, когда наблюдается ухудшение качества печати. Сначала воспользуйтесь утилитой Проверка дюз, чтобы подтвердить необходимость чистки. Подробнее см. Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Калибровка печатающей головки

Утилита Калибровка печатающей головки калибруетт печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите несовмещение вертикальных или горизонтальных линий при распечатке контрольного шаблона.

[К началу]

## Конфигурация

Щелкните эту кнопку для открытия диалогового окна Конфигурация, в котором можно изменить метод извещения утилиты StatusMonitor об изменениях состояния принтера. Подробнее см. Выполнение установок конфигурации.

[К началу]

Предыдущая | Далее