Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Электротехнические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220-240 В
Рабочее входное напряжение | от 99 до 132 В | от 198 до 264 В
Номинальная частота тока | от 50 до 60 Гц
Допустимая рабочая частота тока | от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный рабочий ток | 0,4 A | 0,2 A
Потребляемая мощность | Прим. 15 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Прим. 3 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на задней стенке корпуса, напряжению в сети.

[К началу]

Предыдущая | Далее