Печать в Macintosh / Проверка состояния принтера и диспетчеризация заданий на печать

# Работа с утилитой EPSON StatusMonitor

> Доступ к утилите EPSON StatusMonitor
> Выполнение установок конфигурации

Утилита EPSON StatusMonitor следит за принтером. Если она обнаружит неполадку, то предупредит вас об этом через сообщение об ошибке.

Когда чернила заканчиваются, появляется кнопка Как сделать. Щелкните на кнопке Как сделать, и утилита EPSON StatusMonitor проведет вас шаг за шагом через процедуру замены чернильных картриджей.

С помощью утилиты также можно проверять уровни оставшихся чернил в картриджах перед печатью. После открытия утилита EPSON StatusMonitor показывает уровень оставшихся чернил на момент открытия. Для обновления информации об уровне чернил щелкните кнопку Обновить .

## Доступ к утилите EPSON StatusMonitor

Для доступа к утилите EPSON StatusMonitor выполните следующую процедуру.

| Щелкните кнопку Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Откроется диалоговое окно Печать.

| Щелкните командную кнопку со значком StatusMonitor или щелкните командную кнопку со значком Утилита, потом щелкните кнопку EPSON StatusMonitor в появившемся диалоговом окне Утилита. Откроется диалоговое окно StatusMonitor.

|  | Примечание:

Когда установите чернильный картридж уменьшенной емкости, Индикатор уровня чернил покажет, что картридж наполовину пустой. Это связано с тем, что чернильный картридж уменьшенной емкости имеет объем чернил в два раза меньше, чем у картриджа нормальной емкости.

[К началу]

## Выполнение установок конфигурации

Чтобы изменить способ контроля утилитой StatusMonitor за принтером или способ обработки принтером заданий на печать, то выполните следующие действия.

| Щелкните кнопку Печать или Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения.

| Щелкните командную кнопку со значком Утилита.

| Щелкните кнопкуКонфигурация. Откроется диалоговое окно Установки конфигурации.

В диалоговом окне Установки конфигурации можно выполнить следующие установки:

Уведомление об ошибке | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае появления ошибки.
Предупреждение | Выберите способ, которым утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас, когда необходимо предупредительное сообщение.
Папка Временный буфер | Выбирайте эту папку для временной буферизации печатаемых данных.
Папка Временные высокоскоростные копии | Выбирайте эту папку для хранения печатаемых данных нескольких копий.
Данные будут пересылаться принтеру после сохранения их на жестком диске. | Установите этот флажок для предотвращения появления дефекта горизонтальных полос на отпечатках, содержащих графические изображения, путем временного хранения графических данных на жестком диске. Компьютер будет пересылать графические данные принтеру в целом виде, а не в форме прямоугольных полос.
Проверять наличие ошибок перед началом печати. | Установите флажок, чтобы принтер проверял наличие ошибок перед началом печати.
Проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати. | Установите флажок, чтобы принтер проверял уровень чернил в картриджах перед началом печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее