Как сделать / Настройка принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

| Примечание:

Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы пользоваться своим принтером совместно, обратитесь к администратору сети.

Окна, показанные в этом разделе, относятся к Windows NT 4.0.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем нужно указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера для пользования принтером и установить программное обеспечение принтера на этих компьютерах локальной сети.

## Настройка принтера как общего

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров в сети выполните следующие действия , чтобы сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните кнопку Пуск, укажите на пункт Настройка, затем щелкните Принтеры.

| Выделите значок данного принтера, затем щелкните Общий в меню Файл.

| Щелкните Общий (пользователям Windows 2000 выбрать Как совместный), затем введите с клавиатуры Сетевое имя.

| Щелкните OK.

|  | Примечание:

Пользователям Windows NT 4.0: не выбирайте никаких драйверов из списка Альтернативные драйверы. Пользователям Windows 2000: не выбирайте драйвер из списка Дополнительные драйверы в диалоговом окне Дополнительные драйвера.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру с другого компьютера в локальной сети выполните следующую процедуру для каждого компьютера, с которого будет осуществляться обращение к принтеру.

| Примечание:

Принтер должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен, до того, как вы сможете получать доступ к нему с другого компьютера. Указания см. Настройка принтера как общего.

| Установите драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением.

| Щелкните кнопку Пуск, укажите на пункт Настройка, затем щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните на значке Принтеры.

| Правой кнопкой мыши щелкните на значке данного принтера, затем щелкните Свойства в появившемся динамическом меню. Откроется окно программного обеспечения принтера.

| Щелкните закладку Порты и затем Добавить порт.

| В диалоговом окне Порты принтера выберите Локальный порт, затем щелкните Новый порт.

| В диалоговом окне Имя порта введите с клавиатуры информацию о пути к принтеру в нижеследующем формате: \\ имя компьютера, подключенного к принтеру \ имя общего принтера

| Щелкните OK для возврата в диалоговое окно Порты принтера.

| Щелкните кнопку Закрыть для возвращения в меню Порты.

| В меню Порты проверьте, добавлены ли в список новые порты и установлен ли соответствующий флажок. Щелкните OK для закрытия программного обеспечения принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее