Печать в Windows

# Пользование установками меню Макет

> Выполнение установки Уменьшить/Увеличить
> Задание установки Двухсторонняя печать
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Водяной знак

Можно сделать установки Уменьшить/Увеличить, Двухсторонняя печать, Многостраничная и Водяной знак в меню Макет. Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Уменьшить/Увеличить

Используйте установки Уменьшить/Увеличить в меню Макет для подгонки размера изображения документа к размеру бумаги, на которой он будет распечатываться.

Можно выбрать следующие установки.

Нормальная | Документ печатается без изменения его размера.
Подогнать под страницу | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер изображения документа, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер бумаги в меню Бумага.
Пользовательский | Позволяет вручную уменьшить или увеличить размер изображения. Щелкните по кнопкам со стрелками, расположенным рядом с блоком Пропорциональный для выбора процентного изменения изображения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Задание установки Двухсторонняя печать

Имеется два способа двухсторонней печати. Обычная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы. После их можно вновь загрузить в автоподатчик бумаги и отпечатать четные страницы на другой стороне листа. Двухсторонняя печать Складная брошюра позволяет изготовлять односгибные буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети и использовании сетевого принтера общего доступа.

При двухсторонней печати можно загружать за раз до 30 листов бумаги; однако загрузочная вместимость автоподатчика зависит от типа используемого носителя.

Используйте носители тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество отпечатков может понизиться.

В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображения, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

### Обычная двухсторонняя печать

Выполните следующие действия для распечатки вначале нечетных страниц и потом четных страниц после перезагрузки отпечатков.

| Установите флажок Двухсторонняя печать в меню Макет программного обеспечения принтера. Подробнее о доступе к меню Макет см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните кнопку Поля. Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте кромку подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняя и Правая.

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

Фактический размер поля подшивки может колебаться в зависимости от используемого программного приложения. Проэкспериментируйте с распечаткой нескольких листов бумаги, используя разные значения поля подшивки перед печатью всего документа, в противном случае результаты могут оказаться отличными от ваших ожиданий.

| Щелкните кнопку OK для возврата в меню Макет, затем щелкните OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения. Во время печатания принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как правильно перезагрузить бумагу.

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Распрямляйте листы или немного скручивайте их в обратную сторону перед печатью на другой стороне бумаги.

Стукните ребром стопки бумаги о плоскую поверхность для выравнивания кромок перед загрузкой бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано; в противном случае бумага может замяться или размер поля подшивки будет отличаться от желаемого.

В случае замятия бумаги см. Отмена печати

| После перезагрузки бумаги щелкните кнопку Продолжить для печати четных страниц.

### Двухсторонняя печать Складная брошюра

Можно также изготовлять односгибные буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатании буклета принтер вначале печатает страницы, которые будут снаружи после сгибания бумаги, и потом после перезагрузки бумаги печатает внутренние страницы, как показано ниже на рисунке.

В этом примере принтер будет печатать страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезагрузки отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на задней стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на задней стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на задней стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и сшить их вместе.

Выполните следующие действия для печатания буклетов.

| Установите флажок Двухсторонняя печать в меню Макет, затем установите флажок Складная брошюра.

| Щелкните кнопку Поля. Откроется диалоговое окно Поля.

| Задайте кромку подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняя и Правая.

|  | Примечание:

Когда выбрана Книжная как установка параметра Ориентация в меню Главное программного обеспечения принтера, можно выбрать между Левая и Правая. Когда выбрана установка Альбомная, можно выбрать только Верхняя.

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, а будет оставлено поле шириной 20 мм, то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба.

| Щелкните кнопку OK для возврата в меню Макет, затем щелкните кнопку OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения.

| Во время печатания принтером наружных страниц на экране появятся указания, объясняющие как правильно перезагрузить бумагу. Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке в предыдущем разделе Обычная двухсторонняя печать

|  | Примечание:

Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Распрямляйте листы или немного скручивайте их в обратную сторону перед печатью на другой стороне бумаги.

Стукните ребром стопки листов бумаги о плоскую поверхность для выравнивания кромок перед загрузкой бумаги.

Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано; в противном случае бумага может замяться или размер поля подшивки будет отличаться от желаемого.

В случае замятия бумаги см. Отмена печати

| После перезагрузки бумаги щелкните кнопку Продолжить для печати внутренних страниц.

| Когда печатание завершено, правильно согните отпечатки и сшейте их вместе с помощью степлера или другого метода скрепления.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажка Многостраничная позволяет сделать выбор между установками N-up и Плакат. Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Многостраничная в меню Макет для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе.

Для печати более одной страницы на листе бумаги следует сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Открывает диалоговое окно Макет печати, в котором можно задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги. Некоторые установки могут быть недоступными, что зависит от выбора Ориентации в меню Бумага.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать рамку вокруг каждой страницы на листе бумаги.

### Выполнение установки Плакат

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Плакат в качестве параметра установки Многостраничная для печати изображения плакатного размера.

Щелкните кнопку Установки, чтобы отрегулировать способ печати плаката. Откроется диалоговое окно Установки плаката.

Можно выбрать следующие установки.

Печать линий обреза | Установите флажок для активизации печати линий обреза.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются, и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.

При желании распечатать только несколько фрагментов, не распечатывая всего плаката, щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните OK для закрытия диалогового окна Установки плаката.

#### Как сделать плакат из отдельных отпечатков

Здесь приводится пример изготовления плаката из четырех фрагментов. См. также сопроводительные иллюстрации.

| Обрежьте по вертикали поле Фрагмента 1 вдоль линии соединения с установочными метками, как показано на рисунке.

| Положите Фрагмент 1 на Фрагмент 2 и совместите перекрестия меток обоих фрагментов, затем временно соедините их липкой лентой с задней стороны бумаги.

| Обрежьте связанные фрагменты вдоль линии соединения между установочными метками.

| Совместите отдельные листки фрагментов по установочным меткам и соедините их липкой лентой с обратной стороны бумаги.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 также для связывания липкой лентой фрагментов 3 и 4.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 для связывания липкой лентой верхних и нижних кромок фрагментов.

| Обрежьте оставшиеся поля.

| Предостережение:

Будьте осторожны при пользовании режущими инструментами.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Для печати водяного знака на документе щелкните в любой точке блока списка Водяной знак в меню Макет и выберите нужный водяной знак в появившемся списке предопределенных водяных знаков.

Можно также добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в список Водяные знаки. Для добавления водяного знака щелкните кнопку Добавить/Удалить. Появится следующее диалоговое окно.

Смотрите ниже соответствующий раздел для завершения создания пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия для создания графического водяного знака.

| Выберите BMP

| Щелкните кнопку Обзор для выбора файла точечной графики, который хотите использовать, затем щелкните кнопку OK.

| Введите с клавиатуры имя для вашего водяного знака в блок Имя и потом щелкните кнопку Сохранить. Щелкните OK для возврата в меню Макет.

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия для создания текстового водяного знака.

| Выберите Текст

| Введите текст водяного знака в Текстовое поле. Введенный текст будет закреплен как имя для вашего водяного знака.

| При желании изменить имя водяного знака введите с клавиатуры новое имя в блок Имя, затем щелкните кнопку Сохранить . Щелкните OK для возврата в меню Макет.

### Выполнение установок водяного знака

Выполните следующие действия для создания установок для своего водяного знака.

| Выберите желаемый водяной знак в блоке списка Водяной знак в меню Макет.

| Щелкните кнопку Установки . Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь в том, что выбран соответствующий водяной знак в блоке списка Водяной знак, затем задайте установки Цвет, Расположение, Насыщенность, Размеры, Шрифт, Гарнитура шрифта и Угол наклона. Подробности смотрите в оперативной справке. Сделанные установки отобразятся на экране монитора слева от диалогового окна.

| Выполнив установки, щелкните OK.

[К началу]

Предыдущая | Далее