Печать в Macintosh

# Изменение макета страницы

> Подгонка документа к размеру бумаги
> Выполнение установки Водяной знак
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Порядок печати

Можно изменить компоновку страницы документа с помощью установок драйвера принтера в диалоговом окне Макет. Для открытия диалогового окна щелкните команду Печать в меню Файл используемого программного приложения и щелкните командную кнопку со значком Макет в диалоговом окне Печать.

Опции диалогового окна Макет дают возможность автоматически подогнать размеры документа к размеру бумаги, напечатать по 2 или 4 страницы документа на одном листе бумаги, изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, водяной знак на документе либо задать порядок печати документа в задании на печать. См. ниже соответствующий раздел.

## Подгонка размера документа к размеру бумаги

Можно пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер бумаги. Для этого установите флажок Подогнать под страницу, затем укажите соответствующий размер бумаги, загруженной в принтер, в списке Размер бумаги.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Для печати водяного знака на документе установите флажок Водяной знак в диалоговом окне Макет страницы.

Выберите водяной знак, который вы намерены напечатать, в списке Имя; затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра в левой части экрана монитора.

Можно также создать собственные текстовые или изобразительные пользовательские водяные знаки в списке Имя. Выполните следующие действия.

| Щелкните кнопку Добавить/Удалить сбоку от списка Имя. Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака щелкните кнопку Добавить PICT. Выберите файл с необходимым изображением, затем щелкните кнопку Открыть.

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните кнопку Добавить текст. Введите с клавиатуры текст в Текстовое окно, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните ОК.

| В диалоговом окне Водяной знак в списке Имя знака появляется имя графического файла или текст водяного знака. Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните по его имени в списке, после чего введите с клавиатуры новое имя. Если выбрали в списке Имя текстовой водяной знак, то можете отредактировать текст, изменить шрифт и стиль текста, щелкнув кнопку Правка текста.

| Щелкните OK, чтобы добавить свой водяной знак в список Имя в диалоговом окне Макет страницы.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажа Многостраничная позволяет сделать выбор между установками N-up и Плакат. Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Многостраничная в диалоговом окне Макет для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе.

Для печати более одной страницы на листе бумаги следует сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать рамку вокруг каждой страницы на листе бумаги.

### Выполнение установки Плакат

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Плакат в качестве параметра установки Многостраничная для печати изображения плакатного размера.

Можно сделать следующие установки

1 страница с разбивкой на xx листов | Укажите, на сколько печатных листов бумаги разбивается увеличенная страница документа. Можно выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются, и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.
Выбор фрагмента | Щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните кнопку ОК для печати оставшихся фрагментов.

#### Как сделать плакат из отдельных отпечатков

Здесь приводится пример изготовления плаката из четырех фрагментов. См. также сопроводительные иллюстрации.

| Обрежьте по вертикали поле Фрагмента 1 вдоль линии соединения с установочными метками, как показано на рисунке.

| Положите Фрагмент 1 на Фрагмент 2 и совместите перекрестия меток обоих фрагментов, затем временно соедините их липкой лентой с задней стороны бумаги.

| Обрежьте связанные фрагменты вдоль линии соединения между установочными метками.

| Совместите отдельные листки фрагментов по установочным меткам и соедините их липкой лентой с обратной стороны бумаги.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 для связывания липкой лентой фрагментов 3 и 4.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 для связывания липкой лентой верхних и нижних кромок фрагментов.

| Обрежьте оставшиеся поля.

| Предостережение:

Будьте осторожны при пользовании режущими инструментами.

При желании отпечатать только несколько фрагментов, не печатая всех фрагментов плаката, щелкните Выбор фрагмента, затем щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните OK. Только фрагменты, которые вы не щелкнули, будут распечатаны.

[К началу]

## Выполнение установки Порядок печати

Можно задать порядок распечатки задания на печать. При печати нескольких копий документа выберите В подбор для последовательной печати полных комплектов документа. Выберите Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Далее