Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Удаление рулонной бумаги из принтера

После окончания печати задания нажмите на кнопку рулонной бумаги; на рулонной бумаге будет напечатана разметочная линия, показывающая, где можно отрезать бумагу. Выполните следующую процедуру по удалению бумаги из принтера.

| Нажмите на кнопку рулонной бумаги для подачи бумаги. Одновременно напечатается разметочная линия для обрезки бумаги.

|  | Примечание:

Если хотите напечатать больше данных на том же листе бумаги, то нажмите на кнопку рулонной бумаги и пошлите принтеру следующее задание на печать. Бумага будет протянута в положение начала печати, прежде чем принтер начнет печатать новое задание на печать.

Необходимо нажать на кнопку рулонной бумаги; в противном случае принтер не начнет работать, хотя вы и пошлете ему новое задание на печать. Однако не нажимайте на кнопку рулонной бумаги больше, чем требуется; повторное нажатие может испортить отпечаток.

| Отрежьте бумагу по напечатанной разметочной линии. Не тяните за бумагу во время резки, чтобы не повредить отпечаток. При отрезке бумаги не режьте за линией (ближе к принтеру), иначе возникнут проблемы с подачей бумаги.

|  | Примечаниe:

Фирма EPSON рекомендует пользоваться угольником или другим инструментом, чтобы точно обрезать конец рулона под прямым углом к боковым кромкам. Косой рез может вызвать неполадки с подачей рулонной бумаги.

| Отрезав бумагу от рулона, нажмите на кнопку рулонной бумаги и удерживайте ее в этом положении около 3 секунд. Бумага будет оттянута назад в позицию, где ее можно легко удалить из автоподатчика листов сзади принтера. Если бумага не будет оттянута в эту позицию, то повторно выполните этот пункт.

| Осторожно удалите бумагу. Затем нажмите на кнопку рулонной бумаги, чтобы погасить световой индикатор ошибки.

Теперь ваш документ отпечатан.

[К началу]

Предыдущая | Далее