Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> Пользование панелью управления принтера
> Пользование утилитой Status Monitor

В данном принтере используются чернильные картриджи, оснащаемые микросхемами. Микросхема контролирует с высокой точностью количество использованных чернил в каждом картридже, так что, если чернильный картридж будет удален из принтера и позднее снова будет установлен на него, то все содержащиеся в нем чернила могут быть полностью использованы. Однако некоторая часть чернил расходуется каждый раз при установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет надежность его функционирования.

## Пользование панелью управления принтера

Чернильные картриджи можно заменить, пользуясь панелью управления принтера или утилитой Status Monitor. Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки замены чернильного картриджа на панели управления принтера выполните приведенные ниже действия. Для замены чернильного картриджа или проверки уровня чернил в картриджах с помощью утилиты Status Monitor смотрите раздел Пользование утилитой Status Monitor.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

Будьте осторожны при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку некоторое количество чернил может находиться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой. Если остается дискомфорт или проблемы со зрением после тщательной промывки глаз водой, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Фирма EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи EPSON. Другие картриджи, не производимые фирмой EPSON, могут вызвать повреждения принтера, на которые не распространяются гарантийные обязательства фирмы EPSON.

Оставляйте старый картридж установленным в принтере до момента его замены новым. В противном случае чернила, остающиеся в дюзах печатающей головки, высохнут и закупорят каналы подачи чернил.

Не заправляйте повторно чернильные картриджи. Принтером ведется учет остающихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в чернильный картридж. В случае повторной заправки картриджа информация об объеме оставшихся чернил микросхемой не будет изменена и таким образом количество чернил, доступных для использования не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печатать, когда один из чернильных картриджей пустой, даже если при этом другой картридж еще заполнен чернилами. Перед началом печати замените пустой чернильный картридж.

Помимо использования в процессе печати документов, чернила расходуются во время чистки печатающей головки и цикла самоочистки, который выполняется при включении принтера и заправки системы подачи чернил после установки чернильного картриджа в принтер.

Дополнительную информацию о чернильных картриджах см. в разделе Обращение с чернильными картриджами.

| Убедитесь в том, что принтер включен и не печатает. Затем откройте крышку принтера.

|  | Примечание:

Вы можете определить состояние принтера. При мигании светового индикатора ошибки в черном или цветном картридже остается мало чернил. Когда световой индикатор ошибки непрерывно горит, черный или цветной чернильный картридж пустой.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка сместится влево в положение замены чернильных картриджей. Световой индикатор Сеть начнет мигать, а световой индикатор ошибки начнет также мигать или будет продолжать непрерывно гореть. Для установления, какой чернильный картридж требует замены, смотрите ниже таблицу или выполните проверку с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (в Windows) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Световые индикаторы | Действия пользователя
| Замените черный чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает с той же ритмичностью, что и световой индикатор Сеть.
| Замените цветной чернильный картридж, если световой индикатор ошибки мигает вдвое чаще светового индикатора Сеть.
| Замените черный и цветной чернильные картриджи, если этот световой индикатор непрерывно горит.

|  | Предостережение:

Не смещайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Для ее смещения всегда нажимайте на кнопку замены чернильных картриджей.

| Максимально откиньте прижимную планку картриджа вверх. Извлеките картридж из принтера. Если картридж пустой, то утилизируйте его надлежащим образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его повторно заправить.

|  | Предупреждение:

Если чернила попали на кожу рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. Если после тщательной промывки глаз водой остаются дискомфорт или проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакетика. Затем удалите только желтую герметизирующую пленку с картриджа. Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа.

|  | Предостережение:

Перед установкой обязательно удалите с картриджа желтую герметизирующую пленку. В противном случае картридж станет непригодным и вам не удастся печатать на принтере.

В случае установки чернильного картриджа без удаления желтой герметизирующей пленки картридж следует извлечь и установить взамен него новый. Приготовьте новый картридж, удалив с него желтую герметизирующую пленку, затем установите на принтер.

Не удаляйте синий кусок пленки сверху картриджа, иначе печатающая головка может закупорится и перестать печатать.

Не удаляйте пленочную герметизацию со дна картриджа, чтобы не вызвать утечку чернил.

Не касайтесь зеленой пластины микросхемы на боковине картриджа, иначе нормальная работа и печать могут стать невозможными.

| Расположите лапки картриджа так, чтобы они лежали на выступах основания раскрытой прижимной планки. Надавите на прижимную планку, чтобы она жестко зафиксировалась на месте.

|  | Предостережение:

Обратите внимание на то, чтобы лапки картриджа не оказались ниже выступов у основания раскрытой прижимной планки, иначе планка будет повреждена.

После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, немедленно установите новый картридж. При отсутствии картриджа чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть и печатающая головка перестанет печатать.

| Нажмите на кнопку замены чернильного картриджа. Принтер сместит печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Этот процесс заканчивается примерно через минуту. По окончании процесса прокачки принтер возвращает печатающую головку в ее исходное положение, световой индикатор Сеть перестает мигать и начинает непрерывно гореть, а световой индикатор ошибки гаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор Сеть продолжает мигать, когда принтер производит прокачку. Никогда не выключайте принтер, когда этот индикатор мигает, иначе прокачка может быть неполной.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

## Пользование утилитой Status Monitor

Вы можете контролировать уровень оставшихся в картриджах чернил с компьютера и видеть на экране монитора указания по замене полупустого или пустого чернильного картриджа с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (в Windows 98, 95, 2000 и NT 4.0) или EPSON StatusMonitor (в Macintosh).

Когда чернильный картридж полупустой или пустой, щелкните кнопку Как сделать в окне утилиты EPSON Status Monitor. Следуйте указаниям на экране монитора для замены чернильного картриджа.

Дальнейшую информацию о пользовании утилитой EPSON Status Monitor смотрите в разделе Работа с утилитой EPSON Status Monitor 3 в Windows или Работа с утилитой EPSON StatusMonitor в Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Далее