Как сделать / Техобслуживание

# Проверка дюз печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка дюз
> Пользование кнопками панели управления

Если обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют точки, то можете решить эти проблемы, проверив чистоту дюз печатающей головки.

Дюзы печатающей головки можно проверять с компьютера с помощью утилиты Проверка дюз из программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками панели управления.

## Пользование утилитой Проверка дюз

Чтобы пользоваться утилитой Проверка дюз, смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

Не запускайте утилиту Проверка дюз во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

### Пользователям Windows

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка дюз.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните закладку Утилита, затем щелкните кнопку Проверка дюз.

| Выполняйте указания с экрана.

### Пользователям Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка дюз.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните командную кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку Проверка дюз в диалоговом окне Утилита.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия, чтобы проверить чистоту дюз печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Придержите в нажатом состоянии кнопку техобслуживания и нажмите на кнопку Сеть для включения принтера.

| Вначале отпустите только кнопку Сеть. Когда начнется проверка дюз, отпустите кнопку техобслуживания.

Принтер печатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки дюз. Ниже приводятся образцы возможных распечаток шаблонов.

| Удовлетворительный образец

| Печатающая головка требует чистки

Если распечатка карты проверки дюз неудовлетворительная (например, в ней отсутствует какой-либо сегмент линий), то появилась неисправность у принтера. Эта неполадка вызвана либо засорившимися дюзами подачи чернил, либо неоткалиброванной печатающей головкой. См. в разделе Прочистка печатающей головки подробные указания, как чистить печатающую головку. Информацию по калибровке печатающей головки, см. в разделе Калибровка печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Далее