Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Использование держателя рулонной бумаги

> Загрузка рулонной бумаги

С помощью держателя рулонной бумаги, поставляемого вместе с принтером, вы можете печатать на рулонной бумаге, которая является наиболее подходящей для непрерывной печати. В случае печати с использованием держателя рулонной бумаги имейте в виду следующее.

- Загружайте бумагу печатной поверхностью сверху.

- Используйте плоскую, недеформированную бумагу. Если бумага скручена, распрямите ее перед печатью, чтобы избежать неполадок с подачей.

- Всегда удерживайте бумагу за кромки.

- Оставляйте достаточно свободного места спереди принтера для полного выхода бумаги.

- Выходной лоток должен быть опущен, а его удлинитель задвинут.

- Обратите внимание на ровную обрезку передней кромки, которая должна быть перпендикулярна продольной оси бумажной полосы. Если передний край бумаги обрезан косо или неровно, бумага может не подаваться равномерно или печать может выходить за пределы передней кромки бумаги.

- Для получения высокого качества печати фирма EPSON рекомендует пользоваться только бумагой, поставляемой EPSON.

## Загрузка рулонной бумаги

Выполните следующую процедуру по монтажу держателей рулонной бумаги и загрузке рулона бумаги.

| Закрепите рулон бумаги на держателях рулонной бумаги.

|  | Примечание:

Удалите прозрачный лист после установки рулона бумаги на держателях.

| Проверьте, что рулон обрезан по торцу перпендикулярно обеим его боковым сторонам, как показано на рисунке ниже. Бумагу формата A4 и шириной 329-мм обрезайте вдоль поперечных параллельных линий, нанесенных на обратной стороне. Для обрезки бумаги шириной 89 и 100 мм используйте угольник.

|  | Предостережение:

Всегда используйте угольник или другой инструмент, чтобы обрезать конец рулона перпендикулярно. Скошенная обрезка может вызвать неполадки в подаче бумаги.

| Для обратного свертывания бумаги заведите конец рулона внутрь защитной пленки, прикладываемой к принтеру, и скручивайте бумагу в направлении противоположном намотке бумаги в рулоне, как показано ниже на рисунке.

| Снимите подставку для бумаги и опустите выходной лоток. Затем включите принтер.

| Закрепите держатель рулонной бумаги на принтере. Совместите держатель с первым левым пазом на задней стенке корпуса принтера и введите концы держателя рулонной бумаги в пазы.

| Осторожно заведите до упора конец бумаги в принтер, прижимая бумагу вплотную к правой направляющей. Придвиньте левую направляющую к левой кромке бумаги.

| Для правильной загрузки бумаги ее следует неподвижно удерживать рукой во время нажатия на кнопку рулонной бумаги. Бумага затягивается внутрь принтера.

| Откройте крышку принтера и убедитесь, что бумага подается правильно. Если бумага идет не прямо, то нажмите на кнопку рулонной бумаги в течение не менее трех секунд для вывода бумаги. Световой индикатор ошибки непрерывно горит. Нажмите на кнопку рулонной бумаги, чтобы погасить световой индикатор ошибки, затем снова загрузите бумагу.

Теперь рулонная бумага загружена. Далее настройте программное обеспечение принтера и попытайтесь печатать. Подробности по настройке программного обеспечения принтера см. Печать на рулонной бумаге.

[К началу]

Предыдущая | Далее