Как сделать / Техобслуживание

# Чистка принтера

Для поддержания принтера в хорошем рабочем состоянии необходимо тщательно чистить его несколько раз в году, как описано ниже.

| Выньте из розетки сетевой кабель принтера.

| Удалите бумагу из автоподатчика листов.

| Пользуйтесь мягкой щеткой для тщательного удаления пыли и грязи с автоподатчика листов.

| Если наружные поверхности корпуса принтера или внутренние поверхности автоподатчика листов загрязнены, очистите их мягкой и чистой тканевой салфеткой, смоченной слабым раствором моющего состава в воде. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Если внутренние поверхности принтера случайно оказались испачканными чернилами, то ототрите чернила увлажненной салфеткой.

| Предупреждение:

Не прикасайтесь руками к внутренним механизмам принтера.

| Предостережение:

Будьте осторожны, чтобы не удалить смазку с металлических частей в зоне перемещения каретки печатающей головки.

Никогда не пользуйтесь спиртами и растворителями для очистки поверхностей принтера; эти вещества могут повредить корпус и другие детали принтера.

Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты.

Не пользуйтесь жесткими щетками и абразивными терками.

Не напыляйте на внутренние части принтера смазочные масла. Непригодные масла могут повредить механизмы принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее