| Основная страница > Основы печати Печать фотографий Подготовка данных для печати Бумага для печати без полей Загрузка бумаги Печать из программы EPSON Easy Photo Print Печать из других приложений Подготовка данных для печати При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается. Печать на форматных листах Необходимо подогнать размер изображения под размер бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю. К началу Бумага для печати без полей Не все типы бумаги позволяют печатать фотографии без полей. Поддерживаемые типы бумаги для печати без полей перечислены в таблице ниже.
Ultra Glossy Photo Paper | A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Glossy Photo Paper | A3+, A3, A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Matte Paper - Heavyweight | A4
Premium Glossy Photo Paper | A3+, A3, A4, 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 16:9 wide size (102 × 181 мм), 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Premium Semigloss Photo Paper | A3+, A3, A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)
Epson Archival Matte Paper/ Epson Enhanced Matte Paper | A3+, A3, A4
| Примечание:
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.
К началу Загрузка бумаги О загрузке бумаги см. следующий раздел.
| Загрузка бумаги
Об использовании специальных носителей Epson см. следующий раздел.
| Использование специальной бумаги
К началу Печать из программы EPSON Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями и рамками — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. Запуск EPSON Easy Photo Print (в Windows) Щелкните кнопку Start (Пуск), выберите Programs (Программы) или All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print. Для получения подробной информации выберите User's Guide (Руководство пользователя) в меню Help (Справка) этого приложения. Запуск EPSON Easy Photo Print (в Mac OS X) Дважды щелкните папку Applications на жестком диске Macintosh, затем папку EPSON и Creativity Suite. Дважды щелкните папку EPSON Easy Photo Print, а затем значок EPSON Easy Photo Print for X. Для получения подробной информации выберите User's Guide (Руководство пользователя) в меню Help (Справка) этого приложения. К началу Печать из других приложений Настройки драйвера в Windows Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте окно драйвера принтера.
| Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество):
| Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Для параметра Source (Источник) выберите значение Sheet (Лист).
| Установите флажок Borderless (Без полей) для печати без полей.
На вкладке Page Layout (Макет) станет доступным ползунок Borderless Expansion (Увеличение). Перейдите на вкладку Page Layout (Макет) и передвиньте ползунок, если хотите задать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей.
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
| Выбор правильного типа носителя
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера.
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Настройки драйвера в Mac OS X Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги).
| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
| Доступ к ПО принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер). Затем выберите значение параметров Copies (Копии) и Pages (Страницы).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
| Выбор правильного типа носителя
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание.
| Примечание:
Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. интерактивную справку.
К началу |