| Основная страница > Устранение неполадок Принтер не печатает Индикаторы погашены Индикаторы загорелись и потом погасли Горит только индикатор питания Индикатор мигает после замены картриджа Индикаторы погашены Нажмите на кнопку питания , чтобы удостовериться, что принтер включен. Выключите принтер и убедитесь, что шнур питания плотно подсоединен. Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером. К началу Индикаторы загорелись и потом погасли Рабочее напряжение устройства может не соответствовать напряжению розетки. Выключите устройство и немедленно отключите его от розетки. Проверьте информацию на этикетке на тыльной стороне устройства.
| Предостережение:
Если напряжение не совпадает, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИНТЕР К РОЗЕТКЕ. Обратитесь в сервисный центр.
К началу Горит только индикатор питания Выключите принтер и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель принтера подключен надежно. Если вы используете интерфейс USB, убедитесь, что кабель соответствует стандарту USB 1.1 или 2.0. Удостоверьтесь, что внутри устройства не осталось упаковочных материалов. Выключите устройство и компьютер, отсоедините интерфейсный кабель и напечатайте страницу проверки работоспособности принтера. См. раздел Проверка работоспособности принтера Если страница проверки напечаталась правильно, убедитесь, что драйвер принтера и ваше приложение установлены без ошибок. Если вы пытаетесь напечатать большое изображение, возможно, в компьютере не хватает памяти. Попробуйте напечатать изображение меньшего размера, изменив его разрешение. Вы также можете установить еще один модуль памяти в компьютер. Пользователи Windows Me и 98 SE могут удалить задания из очереди печати в Spool Manager. См. раздел Отмена печати Удалите драйвер принтера и переустановите его заново. См. раздел Удаление ПО принтера К началу Индикатор мигает после замены картриджа Убедитесь, что крышка отсека для картриджей закрыта до конца. Сначала нажмите кнопку чернил два или более раз до тех пор, пока печатающая головка не переместится в позицию для замены картриджей. Откройте крышку каретки и нажмите на чернильные картриджи до фиксации. Затем закройте крышку отека для картриджей и нажмите на кнопку чернил . К началу |