| Основная страница > Замена чернильных картриджей Замена неизрасходованных чернильных картриджей С помощью кнопок на панели управления В некоторых случаях вам может потребоваться замена чернильного картриджа до того, как он опустеет. Например, принтер с установленными картриджами не использовался больше шести месяцев, и качество печати снизилось. Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение об израсходованном картридже, сделайте следующее.
| Примечание:
Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в принтер. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества.
С помощью кнопок на панели управления
| Предостережение:
Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.
| Примечание:
На иллюстрациях показана замена желтого чернильного картриджа, но инструкции относятся и к остальным картриджам.
| Убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер, а индикатор питания горит, но не мигает.
| Выньте новый картридж из упаковки.
|  | Предостережение:
Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может повредить чернильный картридж. Устанавливайте новый чернильный картридж сразу же после извлечения старого картриджа. Если картридж не установить сразу, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.
| Снимите желтую наклейку с нижней стороны картриджа.
|  | Предостережение:
Перед установкой картриджа необходимо снять с него желтую ленту, иначе качество печати может снизиться или вы не сможете печатать. Если вы установили картридж, не сняв желтую ленту, то картридж необходимо вынуть, удалить желтую ленту и установить заново. Не удаляйте прозрачную наклейку внизу картриджа, иначе картридж будет непригоден к использованию. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.
| Откройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильных картриджей, а индикатор питания начнет мигать.
|  | Примечание:
Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд, иначе принтер начнет прочистку печатающей головки.
|  | Предостережение:
Не передвигайте печатающую головку вручную, этим вы можете повредить принтер. Чтобы передвинуть ее, всегда нажимайте на кнопку чернил . Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям показанным ниже.
| Откройте крышку отсека для картриджей. Сожмите защелки на краях пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из принтера и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.
|  | Примечание:
Если картридж вынимается с трудом, сильнее потяните картридж строго вверх.
| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте.
| После установки картриджей закройте крышку отсека для картриджей, чтобы она защелкнулась на месте, и затем закройте крышку принтера.
| Нажмите на кнопку чернил .
Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно две минуты. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания прекратит мигать и загорится постоянным светом, а индикатор чернил погаснет.
|  | Предостережение:
Индикатор питания продолжит мигать во время прокачки системы подачи чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке системы подачи чернил. Не вставляйте лоток для компакт-диска во время прокачки системы подачи чернил.
|  | Примечание:
Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, мигает индикатор чернил , возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж так, чтобы он защелкнулся на месте.
К началу |