| Основная страница > Информация о продукте Элементы принтера и функции панели управления Элементы принтера Панель управления Элементы принтера a. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик. b. Податчик бумаги: предназначен для загрузки бумаги и подачи ее во время печати. c. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. d. Передняя крышка: закрывает слот для подачи CD/DVD. Открывайте ее только при печати на CD/DVD. e. Передний лоток: удерживает бумагу, поступающую из принтера. f. Порт EXT/IF (USB): предназначен для подключения цифровой камеры к принтеру при помощи USB-кабеля. g. Боковые направляющие: помогают ровно размещать бумагу в податчике. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги. a. Разъем USB: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля. a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей. b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу. c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе. d. Слот для подачи CD/DVD: подает лоток для дисков в принтер. Используйте его только при печати на CD/DVD. К началу Панель управления Кнопки
Кнопка | Функция
питание | Нажмите, чтобы включить или выключить устройство
чернила | Нажмите, чтобы переместить печатающую головку в положение для замены чернильных картриджей. При обнаружении пустого чернильного картриджа нажмите, чтобы переместить печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. После замены картриджа нажмите, чтобы вернуть печатающую головку в исходное положение. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда индикатор чернил выключен, то запускается процедура прочистки печатающей головки
бумага | Подает или выводит бумагу. (Это не происходит при открытом переднем лотке.) Нажмите, чтобы выбросить замятую бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или при подаче нескольких листов, то печать возобновится. При удерживании во время печати отменяет печать
Индикаторы
Индикатор | Описание
питание | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
чернила | Горит, когда чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
нет бумаги | Горит, если в принтере нет бумаги или неправильно установлен лоток для компакт-дисков. Мигает, если произошло замятие бумаги, застрял лоток для компакт-дисков или передний лоток находится в неправильном положении
К началу |