Как сделать / Техобслуживание

# Выравнивание печатающей головки

При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через ваш компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая входит в состав программного обеспечения вашего принтера.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

#### Для пользователей Windows

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага Archival Matte Paper (архивная матовая) формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните вкладку Утилита, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки в ней.

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

#### Для пользователей Macintosh

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага Archival Matte Paper (архивная матовая) формата A4 или Letter.

| Нажмите командную кнопку с пиктограммой Утилита в диалоговом окне Параметры страницы, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки в нем.

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее