Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

Вы можете получать нормальное качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага с покрытием обеспечивает лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньше чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. Специальные носители EPSON о полном перечне этих продуктов.

Перед загрузкой специального носителя, поставляемого фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

- Убедитесь в том, что бумага обращена печатной поверхностью вверх, когда вы закладываете стопку носителя в загрузчик листов. Загляните в памятку, заложенную в пачку с материальным носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа. Обрез способствует правильной ориентации стопки при закладке в загрузчик, как показано на рисунке ниже.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав Максимальная в качестве установки Область печати через драйвер принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге послужит причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Вместимость загрузчика по количеству загружаемых листов специальных носителей EPSON поясняется ниже.

Глянцевая бумага - Фотографическая плотность | Один лист за один раз.
Архивная матовая бумага | Один лист за один раз. До 20 листов бумаги формата A4 за один раз.
Высокосортная полуглянцевая фотобумага | Один лист за один раз.

- Если бумага скручивается, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная для Области печати.

- При размазывании чернил на документах, печатаемых на толстых носителях, переведите регулировочный рычаг в положение "+". Для этого откройте крышку принтера и расположите рычаг, как показано на рисунке.

|  | Примечания:

|  | Возвратите регулировочный рычаг в положение "0" перед печатью на носителях нормальной толщины. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках изображений могут появляться пропуски.

|  | Если регулировочный рычаг находится в положении "+", то обязательно выключите установку Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в драйвере принтера. Чтобы отключить эту опцию, вам также потребуется изменить установку Качество печати или выровнять головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая | Далее