Информация о продукте

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу.

2. Удлинитель подставки для бумаги: Поддерживает заложенные длинные листы бумаги.

3. Краевые направляющие: Способствуют вертикальному выравниванию при загрузке бумаги. Регулируйте положение левой направляющей по ширине листов вашей бумаги.

4. Крышка принтера: Защищает печатающий механизм. Открывайте крышку только при установке и замене чернильных картриджей.

5. Выходной лоток: Принимает листы, выводимые из принтера.

6. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает листы, выводимые из принтера.

7. Загрузчик листов: Автоматически подает листы с заложенной стопки.

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте планки только при установке и замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

3. Регулировочный рычаг: Регулирует расстояние между печатающей головкой и бумагой, чтобы предотвратить размазывание чернил. Устанавливайте рычаг в положение "+", если чернила размазываются на документе, когда вы печатаете на толстой бумаге или на конвертах.

4. Кнопка замены чернильных картриджей: После нажима сдвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей. После замены картриджа нажмите эту кнопку вновь; головка будет заправлена чернилами и вернется в позицию печати.

5. Панель управления Управляет различными функциями принтера. Подробнее см. следующий раздел.

[К началу]

## Панель управления

Панель управления содержит кнопки управления и световые индикаторы. Она обеспечивает вам доступ к нескольким возможностям. Значки, нанесенные на панель управления, соответствуют значкам в таблицах, представленных ниже.

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буфера принтера, если нажать ее дважды при включенном электропитании принтера.
Загрузка/Выдача | Загружает и выводит бумагу, если нажать и отпустить ее в пределах 2 секунд. Возобновляет печать при нажиме после устранения неполадки "Нет бумаги".
Чистка | Прочищает печатающую головку, если нажать и удерживать ее 3 секунды, когда индикатор отсутствия черных или цветных чернил погашен.
Замена чернильных картриджей | Заправляет чернилами систему подачи у принтера после замены чернильных картриджей (эта оранжевая кнопка находится под крышкой принтера, а не на его панели управления).

### Световые индикаторы

Индикатор | Состояние индикатора
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные печати, печатает, заменяет чернильный картридж, заправляет систему подачи чернилами или прочищает печатающую головку.
Нет бумаги | Горит непрерывно, если в принтере нет бумаги. Заложите бумагу в загрузчик листов; затем нажмите кнопку Загрузка/Выдача, чтобы продолжить печать. Мигает, если заклинило бумагу. Удалите всю бумагу из загрузчика, затем заложите бумагу вновь. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю замятую бумагу.
Нет черных чернил | Горит непрерывно, если черный чернильный картридж пустой. Замените черный чернильный картридж (T015). Мигает, если черный чернильный картридж почти пустой.
Нет цветных чернил | Горит непрерывно, если цветной чернильный картридж пустой. Замените цветной чернильный картридж (T016). Мигает, если цветной чернильный картридж почти пустой.

[К началу]

Предыдущая | Далее